***Technická špecifikácia ponúkaného tovaru.***

predmet VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

**Dodanie školského nábytku v rámci projektu „Modernizácia materiálno - technického vybavenia odborných pracovísk pre Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica“ (Výzva č. 6).**

.......................................................................................................................................................

(obchodné meno a adresa sídla uchádzača)

V ............................... dňa .................

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

***Stolička (36 ks; rozpočtové položky projektu - č. 41) Položka č. 1***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: stolička pracovná rúrková***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[1]](#footnote-1)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka sedadla | cm | 42 | 44 | - |  |
| Hĺbka sedadla | cm | 42 | 44 | - |  |
| Výška sedadla | cm | 45 | 46 | - |  |
| Nosnosť | kg | 100 | 120 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Materiál sedadla – drevo | | | | |  |
| Materiál nohy stoličiek – kov | | | | |  |
| Profil nôh stoličiek – kruhový | | | | |  |
| Farba nôh stoličiek - čierna | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**



***Stolička (2 ks; rozpočtová položka projektu - č. 42) Položka č. 2***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: stolička pracovná otočná***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[2]](#footnote-2)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka sedadla | cm | - | 48 | - |  |
| Výška operadla | cm | - | 45 | - |  |
| Výška sedáku stoličky | cm | - | 51 | - |  |
| Nosnosť | kg | 100 | 120 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Materiál sedadla a operadla – PUR, na kolieskach | | | | |  |
| Plastový kríž P | | | | |  |
| Stredné operadlo | | | | |  |
| Permanentný mechanizmus | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN. Pre dospelých. | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**

**** 

***Stoly (17 ks; rozpočtová položka projektu - č. 86 Pracovisko robotika) Položka č. 3***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: pracovný stôl žiaci***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[3]](#footnote-3)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Výška | cm | 72,5 | 74,5 | - |  |
| Šírka | cm | 78 | 80 | - |  |
| Hĺbka | cm | 58 | 60 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Konštrukcia stolov - kovová | | | | |  |
| Nohy stola – kovový profil 50x50 mm | | | | |  |
| Nohy stola – vybavené mechanizmom pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy | | | | |  |
| Doska stola – laminovaná drevotrieska hrúbky 18mm v sivej alebo bielej farbe s plastovými ABS hranami | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**



***Stoly (17 ks; rozpočtová položka projektu - č. 291 Pracovisko elektroenergetika) Položka č. 4***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: pracovný stôl žiaci***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[4]](#footnote-4)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Výška | cm | 72,5 | 74,5 | - |  |
| Šírka | cm | 118 | 120 | - |  |
| Hĺbka | cm | 58 | 60 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Konštrukcia stolov - kovová | | | | |  |
| Nohy stola – kovový profil 50x50 mm | | | | |  |
| Nohy stola – vybavené mechanizmom pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy | | | | |  |
| Doska stola – laminovaná drevotrieska hrúbky 18mm v sivej alebo bielej farbe s plastovými ABS hranami | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**



***Stoly (17 ks; rozpočtová položka projektu - č. 313 Pracovisko priemyselnej informatiky) Položka č. 5***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: pracovný stôl žiaci***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[5]](#footnote-5)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Výška | cm | 72,5 | 74,5 | - |  |
| Šírka | cm | 78 | 80 | - |  |
| Hĺbka | cm | 58 | 60 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Konštrukcia stolov - kovová | | | | |  |
| Nohy stola – kovový profil 50x50 mm | | | | |  |
| Nohy stola – vybavené mechanizmom pre vyrovnanie prípadných nerovností podlahy | | | | |  |
| Doska stola – laminovaná drevotrieska hrúbky 18mm v sivej alebo bielej farbe s plastovými ABS hranami | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**



***Stoličky (51 ks; rozpočtová položka projektu - č. 87,292,314) Položka č. 6***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: stohovateľná konferenčná čalúnená stolička moderných tvarov***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[6]](#footnote-6)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka sedadla | cm | 38 | 46 | - |  |
| Celková výška | cm | 80 | 105 | - |  |
| Hĺbka sedadla | cm | 40 | 44 | - |  |
| Nosnosť | kg | 120 | 140 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Pre žiakov od 16 - 20 rokov s výškou postavy 159 - 188 cm. Materiál sedadla a operadla – očalúnené látkou, vyplnené hustou penou alebo drevotrieska. | | | | |  |
| Stohovateľné - áno | | | | |  |
| Skladacia konštrukcia - nie | | | | |  |
| Konštrukcia – oválne a kruhové oceľové rúrky povrchovo upravené chrómovaním, spodné časti nôh vybavené plastovými koncovkami | | | | |  |
| Opierky rúk - nie | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN. | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**




***Dvojsedačka (1 ks; rozpočtové položky projektu - č. 110) Položka č. 7***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: moderný 2-sed na nožičkách***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[7]](#footnote-7)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Výška | cm | 75 | 84 | - |  |
| Šírka | cm | 135 | 180 | - |  |
| Hĺbka | cm | 54 | 84 | - |  |
| Nosnosť | kg | 110 | 120 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Sedačka- pevná, nerozkladacia | | | | |  |
| Látka vysoký oter | | | | |  |
| Nožičky – drevo dub, orech | | | | |  |
| Celočalúnená | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |
| Typovo rovnaká, alebo dva rôzne typy tak, aby spolu ladili s položkou č. 8 | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**




***Kreslo (1 ks; rozpočtová položka projektu - č. 111) Položka č. 8***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: čalúnené kreslo***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[8]](#footnote-8)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Výška | cm | 75 | 84 | - |  |
| Šírka | cm | 73 | 78 | - |  |
| Hĺbka | cm | 54 | 84 | - |  |
| Nosnosť | kg | 100 | 120 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Látka – modrá | | | | |  |
| Konštrukcia – drevo orech, dub | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |
| Typovo rovnaká, alebo dva rôzne typy tak, aby spolu ladili s položkou č. 7 | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**



***Barová stolička (3 ks; rozpočtová položka projektu - č. 112) Položka č. 9***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: barová stolička***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[9]](#footnote-9)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Výška | cm | 95 | 120 | - |  |
| Šírka | cm | 51 | 55 | - |  |
| Hĺbka sedadla | cm | 40 | 53 | - |  |
| Výška sedadla | cm | 56 | 81 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Tvarované sedadlo | | | | |  |
| Nastavenie výšky | | | | |  |
| Opierka na nohy | | | | |  |
| Sedadlo odolné voči poškriabaniu | | | | |  |
| Farba –biela alebo biela ekokoža/chróm | | | | |  |
| Možnosť výberu z dvoch variant | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**



***Skrinka (1 ks; rozpočtová položka projektu - č. 113) Položka č. 10***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: policový diel so zásuvkami***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[10]](#footnote-10)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka | cm | 84 | 118 | - |  |
| Hĺbka | cm | 40 | 45 | - |  |
| Výška | cm | 200 | 220 | - |  |
| Nosnosť/polica | kg | - | 40 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Konštrukcia – oceľová alebo DTDL | | | | |  |
| Farba – biela alebo dub | | | | |  |
| Police - nastaviteľná výška políc | | | | |  |
| Zásuvka (min. 4) vstavaný tlmič pre pomalé tiché a jemné zatváranie | | | | |  |
| Zásuvka je určená na papiere veľkosti A4 a listu | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**



***Skrinka (1 ks; rozpočtová položka projektu - č. 114) Položka č. 11***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: policový diel s dvierkami***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[11]](#footnote-11)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka | cm | 84 | 118 | - |  |
| Hĺbka | cm | 40 | 45 | - |  |
| Výška | cm | 200 | 220 | - |  |
| Nosnosť/polica | kg | - | - | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Konštrukcia – oceľová alebo DTDL | | | | |  |
| Policový diel (min. 2x zásuvky), možnosť doplniť pomocou zásuviek, políc, škatúľ | | | | |  |
| Materiál: drevo, farba dreva rovnaká / podobná/zladené ako drevo na sedačke a kresle, resp. biela | | | | |  |
| Farba: biela alebo dub, podľa celkového dizajnu nábytku – možnosť výberu | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**



***Barový pult (1 ks; rozpočtové položky projektu - č. 115) Položka č. 12***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: barový pult***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[12]](#footnote-12)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Výška | cm | - | 105 | - |  |
| Šírka | cm | - | - | - |  |
| Priemer | cm | - | 70 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Barový stôl | | | | |  |
| Materiál- drevo alebo kov, farba a dizajn pasuje k sedačke a kreslu | | | | |  |
| Farba- biela alebo dub podľa celkového dizajnu nábytku - možnosť výberu | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

**Ilustračný obrázok:**

Nagano barový stolík 

Nagano barový stolík Nagano barový stolík

1. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-1)
2. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-2)
3. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-3)
4. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-4)
5. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-5)
6. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-6)
7. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-7)
8. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-8)
9. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-9)
10. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-10)
11. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-11)
12. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-12)