**Opis predmetu zákazky k výzve č. 7 v rámci DNS**

**Technická špecifikácia**

**Z dôvodu kompatibility so súčasnou infraštruktúrou sú potrebné zariadenia:**

**4. Thales nShield HSM karta**

**nShield 6000+ F3 - SEE Ready**

**Záruka**:

Ponuka musí zahŕňať záruku po dobu 5 rokov od inštalácie zariadenia s pokrytím 8x5 a odstránením poruchy do NBD.

**Počet kusov**: 4

**22. IBM - 146GB 15000RPM SAS 6GBPS 2.5INCH SFF GEN2 HOT SWAP HARD DRIVE WITH TRAY (90Y8927)**

FRU: 90Y8927
PRODUCT DESCRIPTION : IBM - HARD DRIVE - 146 GB - SAS 6GB/S
TYPE : HARD DRIVE - HOT – SWAP
CAPACITY : 146 GB
FORM FACTOR : 2.5
INTERFACE : SAS 6GB/S
SPINDLE SPEED : 15000 RPM

COMPATIBILITY :
BLADECENTER HS23 7875 (2.5),X3100 M5 (2.5),X3300 M4 (2.5),X3500 M4 (2.5),X3530 M4 (2.5),X3550 M4 (2.5),X3650 M4 (2.5),X3650 M4 HD (2.5)

**Záruka**:

Ponuka musí zahŕňať záruku po dobu min. 6 mesiacov od inštalácie zariadenia s pokrytím 8x5 a odstránením poruchy do NBD. Disky v prípade poruchy zostávajú vo vlastníctve objednávateľa.

**Počet: 10 ks**

 **24. IBM - 300GB 10000RPM SAS 6GBPS 2.5INCH GEN2 HOT SWAP HARD DRIVE WITH TRAY (90Y8878)**

FRU: 90Y8878
PRODUCT DESCRIPTION : IBM - HARD DRIVE - 300 GB - SAS 6GB/S
TYPE : HARD DRIVE - HOT – SWAP
CAPACITY : 300 GB
FORM FACTOR : 2.5
INTERFACE : SAS 6GB/S
SPINDLE SPEED : 10000 RPM

COMPATIBILITY :
BLADECENTER HS23 7875 (2.5),X3100 M5 (2.5),X3300 M4 (2.5),X3500 M4 (2.5),X3530 M4 (2.5),X3550 M4 (2.5),X3650 M4 (2.5),X3650 M4 HD (2.5)

**Záruka**:

Ponuka musí zahŕňať záruku po dobu min. 6 mesiacov od inštalácie zariadenia s pokrytím 8x5 a odstránením poruchy do NBD. Disky v prípade poruchy zostávajú vo vlastníctve objednávateľa.

**Počet: 10 ks**

Verejný obstarávateľ bude akceptovať kompatibilnú náhradu **určenú výrobcom zariadení,** v prípade EOL výrobku. Je však nutné uviesť presný názov zariadenia.

Verejný obstarávateľ požaduje

* dodať predmet zákazky do miesta plnenia,
* dodať nové, nepoužité zariadenia,
* zlikvidovať obalový materiál na vlastné náklady.