***Technická špecifikácia ponúkaného tovaru***

predmet VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

**Dodanie nábytku - interiérového vybavenia pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja (Výzva č. 7)**

.......................................................................................................................................................

(obchodné meno a adresa sídla uchádzača)

V ............................... dňa .................

 Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

***Položka č. 1 - Kancelársky stôl – 30 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[1]](#footnote-1)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka stola | mm | 1500 | 1600 | - |  |
| Výška stola | mm | 740 | 760 | - |  |
| Hĺbka stola | mm | 600 | 800 | - |  |
| Pracovná doska stola - hrúbka | mm | 25 | - | - |  |
| Materiál-LDT doska-hrúbka | mm | 25 | - | - |  |
| Výška priečnej výstuže stola | mm | 400 | 500 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky:** |
| Dezén kombinácia buk a šedá  |  |
| Stolová doska má otvor pre kabeláž alebo výsuvnú zásuvku |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm  |  |
| Výstuž stola v prednej časti stola zo spodnej časti pracovnej dosky na celú šírku pre zaistenie stability a spevnenie konštrukcie stola |  |
| záruka min. 2 roky |  |
| kvalitatívne parametre - 1. akosť v zmysle platných STN |  |

***Položka č. 2 - Kontajner na kolieskach ku kancelárskemu stolu – 45 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka kontajnera s kolieskami | mm | 400 | 450 | - |  |
| Výška kontajnera s kolieskami | mm | 550 | 700 | - |  |
| Hĺbka kontajnera s kolieskami | mm | 600 | 750 | - |  |
| Zásuvky kontajnera s kolieskami | mm | 3 | 4 | - |  |
| Materiál-LDT doska-hrúbka | mm | 18 | 25 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky:**  |
| Dezén kombinácia buk a šedá |  |
| Pre každodennú prácu v kancelárii |  |
| Uzamykateľný kontajner na kolieskach do kancelárie so zásuvkami (min. 3 a max. 4) a kovovými úchytkami vyrobený z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm  |  |
| záruka min. 2 roky |  |
| kvalitatívne parametre - 1. akosť v zmysle platných STN |  |

2 Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“***Položka č. 3 - Kancelárska skriňa vysoká 2DV+ zámok policová – 10 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka skrine | mm | 800 | 1000 | - |  |
| Výška skrine | mm | 1700 | 1800 | - |  |
| Hĺbka skrine | mm | 350 | 430 | - |  |
| Materiál-LDT doska-hrúbka | mm | 18 | 25 | - |  |
| Police v skrini | ks | 4 | - | - |  |
| Výška medzi policami | mm | 350 | 360 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky:** |
| Dezén kombinácia buk a šedá |  |
| Skriňa do kancelárie so štyrmi policami vyrobená z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky |  |
| Kancelárska skriňa uzamykateľná s kovovými úchytkami na dverách a nastaviteľnými nôžkami skrine |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm  |  |
| záruka min. 2 roky |  |
| kvalitatívne parametre - 1. akosť v zmysle platných STN |  |

3 Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“***Položka č. 4 - Kancelárska skriňa vysoká šatníková 2DV+ zámok policová – 5 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka skrine | mm | 800 | 1000 | - |  |
| Výška skrine | mm | 1700 | 1800 | - |  |
| Hĺbka skrine | mm | 350 | 430 | - |  |
| Materiál-LDT doska-hrúbka | mm | 18 | 25 | - |  |
| Police v skrini | ks | 4 | - | - |  |
| Výška medzi policami | mm | 350 | 360 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky:** |
| Dezén kombinácia buk a šedá |  |
| Vešiak vysúvací kovový |  |
| Skriňa do kancelárie so štyrmi policami vyrobená z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky |  |
| Kancelárska skriňa uzamykateľná s kovovými úchytkami na dverách a nastaviteľnými nôžkami skrine |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm  |  |
| záruka min. 2 roky |  |
| kvalitatívne parametre - 1. akosť v zmysle platných STN |  |

4 Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“***Položka č. 5 - Kancelárska skriňa vysoká regálová s policami uzamykateľná – delená 2 DV v spodnej časti – 5 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka skrine | mm | 800 | 1000 | - |  |
| Výška skrine | mm | 1700 | 1800 | - |  |
| Hĺbka skrine | mm | 350 | 430 | - |  |
| Materiál-LDT doska-hrúbka | mm | 18 | 25 | - |  |
| Police v skrini | ks | 4 | - | - |  |
| Výška medzi policami | mm | 350 | 360 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky:** |
| Dezén kombinácia buk a šedá |  |
| Skriňa do kancelárie so štyrmi policami vyrobená z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky |  |
| záruka min. 2 roky |  |
| kvalitatívne parametre - 1. akosť v zmysle platných STN |  |

5 Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“

***Položka č. 6 - Kancelárska stolička – 50 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Nosnosť | kg | 130 | - | - |  |
| Výška stoličky | mm | 1130 | 1230 | - |  |
| Hĺbka sedadla (bez operadla) | mm | 510 | 520 | - |  |
| Šírka sedacej časti (vrátane podrúčok) | mm | 650 | 670 | - |  |
| Výška sedadla | mm | 410 | 530 | - |  |
| Priemer koliesok | mm | 60 | 70 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky:** |
| Výšková nastaviteľnosť |  |
| Poťah z látky |  |
| Podrúčky pevné |  |
| Farba sivá sieťka v kombinácii s čiernou látkou alebo sivá sieť v kombinácii so sivou látkou |  |
| Kancelárska stolička so sivou sieťovinou na operadle, podhlavníkom a výškovo nastaviteľnou bedrovou výstuhou |  |
| Pena sedáku – studená pena, synchrónny mechanizmus s trojnásobnou aretáciou, nastavenie tuhosti mechanizmu, leštená aluminiová báza |  |
| Výškovo, uhlovo a pozdĺžne nastaviteľné podrúčky s mäkkou dotykovou plochou |  |
| záruka min. 2 roky |  |
| kvalitatívne parametre - 1. akosť v zmysle platných STN |  |

***Poznámka: Verejný obstarávateľ požaduje dodanie stoličiek do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy***

6 Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“

***Položka č. 7 - Skladací konferenčný stôl – 10 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka stola | mm | 1200 | 1400 | - |  |
| Výška stola | mm | 700 | 725 | - |  |
| Hĺbka stola | mm | 600 | 700 | - |  |
| Pracovná doska stola - hrúbka | mm | 25 | - | - |  |
| Materiál-LDT doska-hrúbka | mm | 25 | - | - |  |
| Výška priečnej výstuže stola | mm | 400 | 500 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky:** |
| Dezén buk  |  |
| Nohy stola výškovo nastaviteľné, farba podnožia chróm z pochromovaných oceľových trubiek |  |
| Vyrobený z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky |  |
| záruka min. 2 roky |  |
| kvalitatívne parametre - 1. akosť v zmysle platných STN |  |

7 Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“

1. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-1)