**Załącznik nr 11**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem kolorystyki na zabytkowym XVIIIw. dworze w Rościszewie.**

1. Przygotowanie i naprawa podłoża, skucie tynków niezmurszały tynki cementowy – 272,670 m2

2. Przewóz gruzu taczkami na odległość 50 m – 6,817 m2

3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km – 6,817 m2

4. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy
następny 1 km, krotność = 4 – 6,817 m2

5. Przygotowanie i naprawa podłoża – oczyszczenie powierzchni muru – 272,670 m2

6. Gruntowanie ręczne (Preparat gruntujący Kreisel GRUNT 950 lub równoważny
o parametrach nie gorszych) – 272,670 m2

7. Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie – obrzutka całopowierzchniowa
(Obrzutka renowacyjna Kreisel 910 lub równoważny o parametrach nie gorszych) – 272,670 m2

8. Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie (Tynk renowacyjny WTA
 – tynk Kreisel 921 lub równoważny o parametrach nie gorszych ) – 272,670 m2

9. Systemowe tynki wykańczające na ścianach – gruntowanie podłoża
(Preparat gruntujący Kreisel Grunt 950 lub równoważny o parametrach nie gorszych) – 272,670 m2

10. Systemowe tynki wykańczające na ścianach – szpachla wygładzająca o gr. 1 mm
 (Gładź renowacyjna Kreisel 930 lub równoważny o parametrach nie gorszych) – 272,670 m2

11. Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie – aplikacja ręczna
(Preparat gruntujący Kreisel Grunt 950 lub równoważny o parametrach nie gorszych.
Farba hydrofobowa silikonowa Kreisel 003 lub równoważny o parametrach
nie gorszych ) – 272,670 m2

12. Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych (preparat gruntujący
Kreisel Grunt 950 lub równoważny o parametrach nie gorszych ) – 545,033 m2

13. Malowanie elewacji jednokrotne (farba hydrofobowa silikonowa Kreisel 003
lub równoważny o parametrach nie gorszych) – 545,033 m2

14. Zabezpieczenie okien folią – 85 m2

15.Zabezpieczenie podłóg folią (opaski przy budynku) – 181,780 m2

16. Rusztowania ramowe przyścienne RR – 1/30 wysokości do 10 m – 545,340 m2

17. Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
 – blachy z miedzi – obróbka cokołu – 63,623 m2

Do obowiązków Wykonawcy w ramach oferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia należy:

1. Kierowania albo samodzielnego wykonania prac konserwatorskich objętych decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nr 256/2021 z dnia 17.06.2021r. zezwalająca na prowadzenie konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru, przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

**Art. 37a.** [Prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru] 1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada:

1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie

– oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru.