W skład zestawu wchodzą urządzenia:

schody 1 szt

ślizg h=1.0-1,5m 2 szt.( jeden spiralny)

podest h=1.0m 3 szt.

podest h=0.3m 1szt

pomost 1szt

pomost skośny 1szt

pomost linowy 2szt

wieża h=1.3-1,5m 1szt

wieża h=1.0-1,3m 1szt

rura strażacka 2szt

trap-koci grzbiet 1 szt.

trap-ścianka wpinaczk. h=1.0m 1 szt.

Balkonik 1 szt.

zestaw do gry w kółko i krzyżyk 1 szt

Opis urządzenia

Elementy konstrukcyjne wykonane:

z profili stalowych cynkowanych i malowanych proszkowo

urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych

boki oraz daszki urządzenia wykonane z płyt HDPE

podesty ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej

ślizg z laminatu z żywicy poliestrowej lub wyłożony blachą ze stali nierdzewnej

liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, łączniki ze stali nierdzewnej

Wykonane w oparciu o normy PN-EN1176

Zamawiający dopuszcza nieznaczne modyfikacje zestawu

Dostępna strefa bezpieczeństwa: 9,5x13m

Wysokość swobodnego upadku: HIC - 200 cm

Grupa wiekowa3-12 lat