1. **Výroba a dodanie informačných tabúl**
* Exteriérové tabule:

Výroba DiBond tabúľ bez potlače, Hrúbka: 4mm, formáty a typy tabúľ: vstupné – údaje o otváracích hodinách na pohrebisku v59x š39 cm, sektorové na pohrebiská v42 xš30cm alebo v41x š29 cm, tabule pre prevádzkový poriadok pohrebiska v87x š178 cm, orientačné tabule v118x š98 cm a osadenie tabúl.

Výroba fólie a polep na Dibond tabule s lamináciou spolu s prácou – rozmery podľa vyššie uvedených tabúl.