L.dz. 117/03/2022 Kuźnia Raciborska, dnia 11.03.2022 r.

**Urząd Miejski**

ul. Słowackiego 4

47-420 KUŹNIA RACIBORSKA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice gmina Kuźnia Raciborska - Etap I**

W związku ze złożeniem zapytań w postępowaniu jak niżej poniżej proponowana treść odpowiedzi:

1.Czy zamawiający będzie wymagał rur klasy PE100 RC dwuwarstwowych(rura wykonana z w 100% z surowca RC) gdzie warstwy są połączone molekularnie które obecnie są stosowane na inwestycjach charakteryzujących się:

- podwyższonymi parametrami odporności na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadają zapis w Krajowej Ocenie Technicznej ITB o możliwości instalacji w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej oraz stosowaniu w układaniu bezwykopowym;

- posiadają atest higieniczny;

- posiadają certyfikat zgodności DIN CERTCO ze specyfikacją techniczną PAS 1075 (2 typ rur RC);

- dostarczane są od producenta posiadającego własne laboratorium zakładowe, umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej;

-dla każdej partii rur wystawiane jest świadectwo odbioru zgodne z PN - EN 10204-3.1 – tzw. Certyfikat 3.1;

-posiadają Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą parametry zgodne z normą PN-EN 12201;

*Odpowiedź:*

*Wymagania odnośnie rur zawarte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.*

2.Czy zamawiający będzie wymagał studni tworzywowych z płaskim podwójnym dnem?

*Odpowiedź:*

*Wymagania odnośnie studni tworzywowych zawarte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.*

3.Czy ze względu na zmienny poziomu wody gruntowej zmawiający będzie wymagał szczelności studni na poziomie min 2 bar, popartych niezależnymi badaniami?

*Odpowiedź:*

*Wymagania w tym zakresie zawarte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.*

4. Czy zamawiający będzie wymagał aby zmiana kierunku przepływu ścieków odbywała się wewnątrz kinety?

Zasadniczo Zamawiający będzie tego wymagał jednakże w uzasadnionych przypadkach gdy nie będzie takiej możliwości (przyłącza) nie będzie to wymagane.

5.Czy zamawiający będzie wymagał aby kompletna studnia tworzywowa składała się maksymalnie nie zależnie od głębokości z 2 szt uszczelek(ograniczenie potencjalnych miejsc nieszczelności)

*Odpowiedź:*

*Wymagania odnośnie studni tworzywowych zawarte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.*

*Powyższe odpowiedzi stają się integralną części swz i są obowiązkowe dla wykonawców.*