**Zał . nr 7c**

**Zakres prac – dotyczący remontu ogrodzenia:**

1. KNR 4-01 1301-01 analogia - Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - analogia wymiana uszkodzonych przęseł ogrodzeniowych za wzór istniejących - m2 = 3,0 \*1,75\*2 - kalkulacja własna

2. Naprawa uszkodzonych przęseł – wymiana górnej belki ogrodzenia – 5przęseł - kalkulacja własna

3. Naprawa punktowa naprawy zerwanych spawań mocowań przęseł do słupków - 8 miejsc. – kalkulacja własna