**Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov projektu:*** | Vybudovanie sadového areálu Východ – časť: sad |
| ***Obstarávateľ:*** | **BIOOVO s. r. o.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno uchádzača:*** |  |
| ***Sídlo uchádzača[[1]](#footnote-1):*** |  |
| ***IČO uchádzača[[2]](#footnote-2):*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov: Sadový areál Čakany - východ** | |
| **Množstvo**:  Plocha predmetného pozemku – 47,34 ha  Plocha sadových blokov – 32,95 ha  Plocha úvratí – 11,02 ha | |
| **Špecifikácia – popis predmetu zákazky** | **Splnenie požiadavky\*** |
| **Uveďte, či zariadenie**  **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /  **Uveďte parameter** |
| **1.1 Teréne úpravy a predpríprava výsadby.**   * Počiatočné teréne úpravy manipulácia s objemom pôdy o objeme 15000 na priemernú vzdialenosť 50 m. Práce zahŕňajú modelácia terénu riadkov a úvratí v zmysle odvodňovania. * Hnojenie maštaľným hnojom 50t/ha (32,95 ha) * Hlboká orba (47,34 ha) * Záverečná úprava (diskovanie, bránenie). (47,34 ha) |  |
| **1.2 Výstavba opornej konštrukcie sadu.**   * 4x blok so sponou drôtenky 3,5 m x 10,5 m. Počet riadkov 247. Suma dĺžky riadkov 21 647 m. * 15x blok so sponou 3 m x 9 m. Počet riadkov 879. Suma dĺžky riadkov 87 556 m   Stĺpy požadujeme vysoké 4,20 m nad úrovňou terénu a osadené 0,80 m pod úrovňou terénom. Materiál pozink ocel. |  |
| **1.3 Ochrana proti krupobitiu.**  Požadujeme siete, ktoré sú roztiahnuteľné a znovu zložiteľné do polohy pozdĺž riadku. Navrhnutý systém musí byť odolný voči poveternostným podmienkam a musí mať možnosť rýchleho rozloženia a zloženia. |  |
| **1.4 Výsadba ovocných stromčekov.**  4x blok určený pre kôstkové ovocné stromy (broskyne, nektárinky, marhule, slivky) so sponami 1,5m a 15x blok pre jablone so sponami 0,7m. |  |

***\*Splnenie požiadavky*** *- uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:*

*- ponuka* ***spĺňa*** *uvedený technický parameter*

*- ponuka* ***nespĺňa*** *uvedený technický parameter*

|  |  |
| --- | --- |
| **Cenová ponuka** | |
| **Cena jednotková (€/ha) 1.1 v EUR bez DPH:** |  |
| * teréne úpravy |  |
| * Hnojenie maštaľným hnojom 50t/ha |  |
| * Hlboká orba |  |
| * Záverečná úprava |  |
| **Cena celkom 1.1 v EUR bez DPH:** |  |
|  |  |
| **Cena jednotková (€/ha) 1.2 v EUR bez DPH:** |  |
| **Cena celkom 1.2 v EUR bez DPH:** |  |
|  |  |
| **Cena jednotková (€/ha) 1.3 v EUR bez DPH:** |  |
| **Cena celkom 1.3 v EUR bez DPH:** |  |
|  |  |
| **Cena jednotková (€/ks) 1.4 v EUR bez DPH:** |  |
| * kôstkové ovocné stromy |  |
| * jablone |  |
| **Cena celkom 1.4 v EUR bez DPH:** |  |
|  |  |
| **Sumárna cena v EUR** |  |
| **DPH celkom** |  |
| **Sumárna cena v EUR s DPH** |  |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |

1. alebo obdobný údaj v prípade zahraničných uchádzačov [↑](#footnote-ref-1)
2. alebo obdobný identifikačný údaj v prípade zahraničných uchádzačov [↑](#footnote-ref-2)