**Opis predmetu zákazky a cenová ponuka – č. 3 opakovaná**

**Identifikácia projektu – Zákazky / Obstarávateľa / Zadávateľa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo opatrenia** | 4 – Investície do hmotného majetku |
| **Číslo podopatrenia** | 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov |
| **Číslo výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok** | 52/PRV/2022 – Aktualizácia č. 2 |
| **Názov zákazky:** | **Investícia prispievajúca k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu farmy** |
| **Predmet zákazky č. 3:** | **Rozmetadlo hnojív** |
| **Zadávateľ/ Obstarávateľ:** | *Ing. Ján Vargaeštók**SNP 445/177, 07603 Hraň,* *IČO: 35570474*Evidencia SHR vedená Obecným úradom v Hrani č. 455/2005 |

**Identifikácia uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Sídlo uchádzača/adresa podnikania:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon):** | /vyplní uchádzač/ |

**PLNENIE ŠPECIFIKÁCIE, POŽADOVANÝCH PARAMETROV A VLASTNOSTÍ:**

Predmet zákazky: **Rozmetadlo hnojív (množstvo: 1 ks)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná špecifikácia a technické parametre / vlastnosti:** | **Merná jednotka** | **Požadované vlastnosti / hodnota** | Ponúkaná hodnota parametra: uchádzač uvedie ÁNO/ NIE, príp. **skutočnú hodnotu** |
| Objem zásobníka | L | 2300 - 3200 | /vyplní uchádzač/ |
| Rozhadzovacie disky | pár | 1 | /vyplní uchádzač/ |
| Pracovný záber | m | 18-28 | /vyplní uchádzač/ |
| Elektronické nastavenie dávky - Podľa pojazdovej rýchlosti | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Kontrola prietoku – každú sekundu | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Vážiaci systém | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Kompatibilita ISOBUST | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Pohon stroja - mechanický | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Sekčné hnojenie s GPS – počet sekcií | ks | po 4 na obe strany | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické zapínanie a vypínanie hnojenia na úvrati s GPS | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Rozhadzovacie disky a lopaty - oceľové | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Ochrana rozhadzovacích diskov - oceľová | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Načuchrávací prst hnojiva – pomaly bežiaci | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Bezúdržbová prevodovka s olejovou náplňou | . | áno |  |
| Prípojná kategória II. a III. nastaviteľná v dvoch stupňoch | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Sada pre skúšku hnojenia | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Plniace sito | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Plniaca výška  | cm | 270-285 | /vyplní uchádzač/ |
| Strecha zásobníka s nadstavbou | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| LED osvetlenie | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Hraničné hnojenie | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Odstavné kolesá | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| ISOBUS monitor CCI800 | - | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Dodanie  | - | na adresu žiadateľa | /vyplní uchádzač/ |
| Záruka  | - | min. 24 mesiacov | /vyplní uchádzač/ |
| Servis | - | Záručný a pozáručný | /vyplní uchádzač/ |
| Zaškolenie | - | technikom | /vyplní uchádzač/ |

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom v €****bez DPH:** |
| **Rozmetadlo hnojív** | /vyplní uchádzač/ | 1 | /vyplní uchádzač/ |
| **Názov a typové označenie** - /vyplní uchádzač/**Výrobca:** - /vyplní uchádzač/ |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** | /vyplní uchádzač/ |

**Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO** - **NIE** (nehodiace sa prečiarknuť)

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Miesto a dátum vyhotovenia ponuky:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |