**Názov predmetu zákazky: Obstaranie technológie automatického kŕmenia pre HD a teľatá**

**Technická špecifikácia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov zariadenia resp. logického celku: Technológie automatického kŕmenia pre HD a teľatá** | | | | | | | | |
| **Celok** | **Časť** | | | **Parameter** | | **MJ** | **Požadovaná hodnota**  **(NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky**  **(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. či je požadovaný parameter splnený)** |
| Technológie automatického kŕmenia pre HD a teľatá | Automatický kŕmny systém pre HD | | | počet | | ks | 1 |  |
| Systém musí umožňovať jednoduché začlenenie do maštale bez náročných stavebných rekonštrukcií | | - | áno |  |
| Vodiace prvky v maštali musia byť minimalizované (bez koľajníc a oceľových profilov) | | - | áno |  |
| Systém musí byť autonómny a pracovať 24 hodín denne bez interakcie obsluhy | | - | áno |  |
| Systém musí vedieť kŕmiť automaticky podľa aktuálnej potreby zvierat, nie len podľa časového harmonogramu | | - | áno |  |
| Systém musí vedieť kŕmiť rôzne produkčné a reprodukčné skupiny zvierat s individuálne zostavenou kŕmnou dávkou | | - | áno |  |
| Systém musí byť schopný prihrňovať krmivo i v dobe mimo kŕmenia | | - | áno |  |
| Systém musí vedieť automaticky otvárať brány v maštali | | - | áno |  |
| Systém nesmie svojou prevádzkou rušiť pohodu zvierat | | - | áno |  |
| Systém musí byť schopný  obsluhovať viacej maštalí | | - | áno |  |
| Systém musí byť schopný autonómne prechádzať prostredím medzi maštaľami | | - | áno |  |
| Užívateľ musí mať možnosť ovládať a nastavovať zariadenie pomocou smartfónu | | - | áno |  |
| Systém musí byť ekonomický udržateľný voči spotrebe elektrickej energie | | - | max. 20 kWh/24hodín na 100 kráv |  |
| Dodávateľ musí preukázať zaistenie adekvátneho záručného i  pozáručného servisu vrátane podpory farmového managementu | | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: | | | | | | | |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: Jozef Hiadlovský, Ľupčianska 719/18, Slovenská Ľupča 976 13 | | | | | | | áno |  |
| Zaškolenie obsluhy | | | | | | | áno |  |
| Záručná lehota 12 mesiacov | | | | | | | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku | | | | | | | áno |  |
| **Celok** | | **Časť** | **Parameter** | | **MJ** | | **Požadovaná hodnota**  **(NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky**  **(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. či je požadovaný parameter splnený)** |
| Technológie automatického kŕmenia pre HD a teľatá | | Napájací automat pre teľatá | počet | | ks | | 1 |  |
| Programovateľná jednotka krivky kŕmnej dávky s displejom | | - | | áno |  |
| Pohyblivý cumlík s el. motorom | | - | | áno |  |
| Dezinfekcia cumlíka | | - | | áno |  |
| Objem zásobníku mlieka | | - | | Min. 30l |  |
| Príkon | | kW | | Max. 2,9 |  |
| Zabezpečenie proti zamŕzaniu | | - | | áno |  |
| Napájacia kapacita stanice | | - | | Min. 15 teliat |  |
| Nerezový nosný rám | | - | | áno |  |
| Steny z vodeodolných dosiek | | - | | áno |  |
| Respondery s obojkami a číslami kompatibilné s napájacím automatom | | - | | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: | | | | | | |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: Jozef Hiadlovský, Ľupčianska 719/18, Slovenská Ľupča 976 13 | | | | | | | áno |  |
| Zaškolenie obsluhy | | | | | | | áno |  |
| Záručná lehota 12 mesiacov | | | | | | | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku | | | | | | | áno |  |

**\*uchádzač vyplní podfarbené polia**

Skladba ceny:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | | **Cena spolu v EUR bez DPH** | **DPH** | **Cena spolu v EUR**  **s DPH** |
| **Technológie automatického kŕmenia pre HD a teľatá** | Automatický kŕmny systém pre HD(1 ks) |  |  |  |
| Napájací automat pre teľatá (1 ks) |  |  |  |
| **SPOLU** |  |  |  |  |

**\*uchádzač vyplní cenu**

Názov predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

IČO/Sídlo:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Svojim podpisom potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemcu:

Dátum: