**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Hĺbkový kyprič*** |
| ***Obstarávateľ:*** | AGROBAN s.r.o., 160, 980 21 Bátka, IČO: 36 046 558 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte)  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: *Hĺbkový kyprič***
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Pracovná šírka (m) 4,00  |
| 2. | Prepravná šírka (m) 3,00  |
| 3. | Prepravná výška (m) 2,90  |
| 4. | Dlžka s pneumatikovým valcom 7.50-16 (m) 7,95  |
| 5.  | Hmotnosť (kg) od 5 380 |
| 6. | Počet radličiek 17 |
| 7. | Rozostup radličiek v rade (cm) 94 |
| 8. | Rozostup náväzných radličiek (cm) 23,50 |
| 9. | Výška rámu (mm) 850  |
| 10.  | Dvojcestný hydr. ventil záv. do ramien 2 (+ 1 značkovač)  |
| 11. | Potrebný príkon (KW/KS) 145-270 / 200-370 |
| 12. | Veľkosť pneum. valca 7.50-16 AS  |
| 13. | Pneumatikový valec Ø (cm) 78  |
| 14. | Zapojenie do ramien kat. III |
| 15. | Osvetlenie Sériovo |
| 16. | Pneumatikový valec 7.50-16 AS vrát. pneum. brzdovej sústavy |
| 17. | Zapojenie do ramien kat. III |
| 18. | Zrovnávacie disky v 1 rade Ø 46cm |
| 19. | MulchMix hrot radličky z tvrdeného kovu PLUS |
| 20. | Výplň pneumatík PU (8 pneumatík) |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| ***Hĺbkový kyprič*** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |