Príloha č. 1 Špecifikácia - technické údaje rozmetadla priemyselných hnojív

* Objem rozmetadla 1600 - 2000 litrov
* Automatický systém váženia
* Kalibrátor z monitorom
* Elektrické diaľkové ovládanie úvraťového rozmetania
* Pracovný záber 20 až 24 m