**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie EKG prístroja, doprava na miesto určenia, montáž a inštalácia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, zaškolenie zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre predmet zmluvy pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia:** EKG prístroj – 1 ks

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

-požaduje sa nový nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie):** |
| 1. 12 zvodové EKG
 |  |
| 1. LCD displej zobrazujúci:
* zvody
* srdcovú frekvenciu
* EKG krivky
* kontroly elektród
* čas
* rýchlosť záznamu
* nastavenie filtrov
* chybové hlásenia
* pomocné hlásenia
 |  |
| 1. Umožnenie nastavenia a definovania informácií o pacientovi (vek, hmotnosť, výška, pohlavie), editácia a vymazanie údajov
 |  |
| 1. Zobrazenie kvality signálu ešte pred záznamom
 |  |
| 1. Spustenie záznamu jedným tlačidlom
 |  |
| 1. Tlač záznamov
 |  |
| 1. Štandardne vstavaná batéria, interná pamäť minimálne 50 EKG záznamov
 |  |
| 1. Rozmer EKG papiera A4 alebo rozmer EKG papiera A5, pričom výsledná tlač záznamu je v rozmere A4
 |  |
| 1. Plná alfanumerická klávesnica
 |  |
| 1. Možnosť kontinuálneho sledovania EKG
 |  |
| 1. Program analýzy (rozmerania) a interpretácie
 |  |
| 1. Prevádzkové módy: automatický aj manuálny
 |  |
| 1. Rýchlosť posuvu papieru: 5, 10 (resp. 12,5), 25, 50 mm/s
 |  |
| 1. Defibrilačná ochrana
 |  |
| 1. USB konektor /a/ alebo slot pre SD kartu pre export záznamov
 |  |
| PRÍSLUŠENSTVO: |  |
| * Elektródy vymeniteľné
 |  |
| * Pojazdný stojan s kolieskami s brzdiacim mechanizmom
 |  |
| * Odkladacia priehradka pre EKG príslušenstvo
 |  |
| * Rameno s držiakom na pacientske káble
 |  |
| * EKG papier
 |  |