**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Demontaż, transport i ułożenie betonowych płyt drogowych na drodze leśnej w Leśnictwie Lipniki”**

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i ułożenie betonowych płyt drogowych na drodze leśnej w Leśnictwie Lipniki. Płyty drogowe należy zdemontować z drogi leśnej w oddziale 150-~a-00 Leśnictwa Lipniki i po przetransportowaniu ułożyć na drodze leśnej w oddziale 413-~a-00, 412-~a-00, 412-~b-00.
2. Projektowany zakres robót:
   1. Demontaż **wszystkich płyt** (około ~143 szt.) znajdujących się na drodze leśnej w leśnictwie Lipniki. Orientacyjne wymiary pojedynczej płyty (300cm x 125cm x 10 cm)
   2. Transport płyt.
   3. Wykonanie koryta na gł. 25 cm wraz z odwozem i utylizacją gruntu
   4. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
   5. Ułożenie płyt drogowych wzdłuż drogi zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu. Płyty ułożone zostałyby na odcinku około 213 m (około ~143 szt.) umożliwiając poruszanie się pojazdów w tym osobowych.
   6. Uzupełnienie przestrzeni między płytami **kruszywem**
   7. Wyrównanie poboczy do górnej krawędzi płyt
3. Uwagi końcowe

Miejsce demontażu płyt i miejsce ich docelowego złożenia obrazuje załącznik nr 2 oraz dokumentacja zdjęciowa – załącznik nr 3

Płyty nienadające się do wbudowania (złamane, uszkodzone) wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Obowiązkiem wykonawcy jest również uporządkowanie terenu po demontażu z ewentualnego gruzu, fragmentów płyt itp.

Załączniki:

1. Sposób ułożenia płyt
2. Załącznik mapowy
3. Dokumentacja zdjęciowa