**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie vozíka na transport pacienta – stretchera, jeho doprava na miesto určenia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vybavenia, zaškolenie zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia: Vozík na transport pacienta – stretcher – 1 ks**

**Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky: Vozík na transport pacienta – stretcher – 1 ks**

* požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. ložná plocha 2-dielna na stĺpových jednotkách |  |
| 1. röntgenovateľná ložná plocha |  |
| 1. držiak RTG kazety |  |
| 1. výškovo nastaviteľný hydraulicky |  |
| 1. chrbtový diel polohovateľný plynovou pružinou v rozsahu min. 0-70° |  |
| 1. Trendelenburgova a Antitrendelenburgova poloha min. 12° |  |
| 1. zdvih ložnej plochy hydraulickou nožnou pumpou v rozsahu min. 58,5 – 85,5 cm |  |
| 1. postrannice sklopné výška min. 35 cm |  |
| 1. pri nožnom čele 2 vodiace madlá alebo 1 madlo po celej šírke |  |
| 1. 4 kolieska s plastovým krytom, vhodné do exteriéru, s veľkosťou min. 20 cm |  |
| 1. 5. koliesko |  |
| 1. 4 ochranné kolieska v rohoch |  |
| 1. matrac umývateľný, antistatický s výškou min. 6 cm |  |
| 1. ložná plocha min. 193x65 cm, celkom max 218x89 cm, zaťaženie cca 230 kg |  |
| 1. držiak na infúzny stojan, infúzny stojan |  |
| 1. držiak kyslíkovej fľaše s objemom 2 l |  |