**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie resuscitačných stolíkov, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia:** Resuscitačný stolík – 2 ks

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie):** |
| 1. rozmer stolíka bez príslušenstva (ŠxHxV) v mm: min. 740x540x900, max. 760x600x1070 |  |
| 1. nosnosť hlavnej pracovnej dosky min. 20 kg |  |
| 1. celková nosnosť stolíka min. 150 kg |  |
| 1. nerezová základná konštrukcia stolíka |  |
| 1. pracovná doska stolíka s prelisom min. 1,2 cm, alebo galéria (trojstranná ohrádka) s výškou cca 2 cm ± 10 % |  |
| 1. 4-5 ks zásuviek stolíka |  |
| 1. centrálne zamykanie zásuviek |  |
| 1. čelá zásuviek s madlami alebo s vlisovanými rukoväťami |  |
| 1. min. 3 rôzne výšky zásuviek |  |
| 1. tlačné madlo / úchyty / rukoväť z bočnej strany stolíka |  |
| 1. kolieska otočné s priemerom min. 125 mm, možnosť zabrzdenia stolíka |  |
| 1. zásuvková lišta, min. 3x 220 V, prívod min. 1,5 m |  |
| 1. minimálne príslušenstvo k stolíku: |  |
| * 1. výklopné boxy nad pracovnou doskou min. 9 ks na uloženie drobného zdravotníckeho materiálu |  |
| * 1. držiak rukavíc |  |
| * 1. sklopný alebo výsuvný stolík na predĺženie pracovnej dosky z nerezu alebo plastu |  |
| * 1. držiak defibrilátora – nerezový, otočný, s upínacími popruhmi |  |
| * 1. otvárač ampúl |  |
| * 1. nádoba na infekčný odpad na bočnej strane stolíka otvárateľná bez použitia rúk |  |
| * 1. držiak kontajnera na použité ihly na rôzne priemery |  |
| * 1. držiak na kyslíkovú fľašu s objemom 2 litre s upínacími popruhmi |  |
| * 1. resuscitačná podložka ako odnímateľná súčasť stolíka |  |