|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia** |
| **Technológia na prípravu a výrobu jemných pečív** |
| **Doplňte všetky prázdne bunky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **Mail:** |  |
| **Telefón** |  |
| **Cena bez DPH** |  |

 |
| **Linka na jemné pečivo** |
| **Typové označenie** |  |  |  |  |
| **Zariadenie** | **Parametre** | **Požadovaná****hodnota** | **Merná jednotka** | **Obchodné****meno výrobcu** | **Doplniť údaj****požadovaná hodnota (povinne)** |
| **KALIBRAČNÁ****HLAVA** | dĺžka vstupného dopravníkového pásu | min. 1100 | mm |  |  |
| šírka pásu na vstupnom stole | min. 640 | mm |  |
| nastaviteľná medzera medzikalibrovacími valcami | min. 0,1 - max. 42 | mm |  |
| rýchlosť posunu pásu | 0,5 - 9 | m/min. |  |
| Výstupný pás riadený senzorom | áno |  |
| integrovaná riadiaca a kontrolnájednotka | áno |  |
| Vyhotovenie z nehrdzavejúcejpotravinárskej ocele | áno |  |
| **PLNIČKA** | objem zásobníka | min. 30 | l |  |
| počet dávkovacích trubííc | 6 | ks |  |
| maximálna frekvencia plnenia | min. 45 | dávok/min. |  |
| **RAZIACI A OTOČNÝ****SYSTÉM** | nastaviteľná dĺžka jedného kusu cesta | 10-999 | mm |  |
| kapacita priečneho krájania | min. 90 | rezov/min. |  |
| kapacita vykrajovania a vykrajovania sotáčaním | min. 30 | rezov/min. |  |
| kapacita stláčania | min. 25 | rezov/min. |  |
| hrúbka vykrajovania | min. 20 | mm |  |
| hrúbka priečneho krájania jemnépečivo | min. 65 | mm |  |
| hrúbka priečneho krájania pľundrovécesto | min. 20 | mm |  |
| **ZVINOVAČKA** | zvinutie plnených a neplnenýchcroissantov | áno |  |  |
| hmotnosť výrobku | 10-120 | g |  |
| **PRÍSLUŠENSTVO** | kompresor so vzdušníkom výkon | min. 500 | Nl/min. |  |  |
| pozdĺžne rezanie | áno |  |  |
| kvapkové vlhčenie cesta | áno |  |  |
| rozotieracie zariadenie na plniacuhmotu | áno |  |  |
| zvinovací valec | áno |  |  |
| dekoračný valec | áno |  |  |
| laterálne vedenie zvinutého cesta | áno |  |  |
| jednotka s pluhmi na preklápaniecesta | áno |  |  |
| hriadeľ s tlačnými doskami | áno |  |  |
| návody na údržbu a obsluhu vslovenskom jazyku | áno |  |  |
| CE certifikát a východzia revízna správa - elektro v slovenskom jazyku | áno |  |  |

Pečiatka a podpis