**Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obstarávateľ:** | AT AGROCES, spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Cestice 130, 04471 Cestice |
| **IČO:** | 36194204 |
| **Názov projektu a kód ŽoNFP[[1]](#footnote-1)** | Modernizácia podniku |
| **Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami** | [agroces@agroces.sk](mailto:agroces@agroces.sk), +421905497947 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky** | Nákup sejačky |

**Identifikácia predkladateľa cenovej ponuky:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Štatutárny zástupca |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Kontakt (tel., mail) |  |

**1) sejačka – 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Splnenie požiadavky / parametre**  Spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace sa preškrtne) /  uveďte parameter (vyjadrený číselnou hodnotou) |
| Pneumatický sejací stroj | *spĺňa/nespĺňa* |
| Distribúcia osiva - pneumaticky | *spĺňa/nespĺňa* |
| Objem zásobníka: min. 3000 l | *spĺňa/nespĺňa uveďte parameter* |
| Plošina zásobníka pre obsluhovanie | *spĺňa/nespĺňa* |
| Pracovný záber: min.: 6,0 m | *spĺňa/nespĺňa uveďte parameter* |
| Prepravná šírka: max.: 3,0 m | *spĺňa/nespĺňa uveďte parameter* |
| Prepravná dĺžka: max.: 10 m | *spĺňa/nespĺňa uveďte parameter* |
| Medziriadková vzdialenosť: max.: 15,5 cm | *spĺňa/nespĺňa uveďte parameter* |
| Počet výsevných pätiek: min.: 45 ks | *spĺňa/nespĺňa uveďte parameter* |
| Monitoring semenovodov: min.: 45 ks | *spĺňa/nespĺňa uveďte parameter* |
| Jednodiskové výsevné pätky | *spĺňa/nespĺňa* |
| Hydraulické nastavenie prítlaku sejacích pätiek | *spĺňa/nespĺňa* |
| Pripojenie k traktoru: min. ťažná sila 180 HP | *spĺňa/nespĺňa uveďte parameter* |
| Disky na prípravu pôdy – min. 2 rady | *spĺňa/nespĺňa uveďte parameter* |
| Priemer diskov min.: 400 mm | *spĺňa/nespĺňa uveďte parameter* |
| Pneumatikový valec v zadnej časti | *spĺňa/nespĺňa* |
| Uloženie pneumatikového valca - offset | *spĺňa/nespĺňa* |
| Brzdy pneumatické | *spĺňa/nespĺňa* |
| Pracovné osvetlenie | *spĺňa/nespĺňa* |
| ISO BUS kompatibilita | *spĺňa/nespĺňa* |
| Riadenie softwarovým operačným systémom | *spĺňa/nespĺňa* |
| Celková hmotnosť: max.: 10 000 kg | *spĺňa/nespĺňa uveďte parameter* |
|  | |
| **Typové označenie stroja:** |  |
| **Názov výrobcu:** |  |
|  | |
| **Cena bez DPH v EUR** |  |
| **DPH 20% v EUR** |  |
| **Cena s DPH v EUR** |  |

*Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu predkladateľa ponuky:*

*Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:*

*Miesto a dátum podpisu:*

1. [↑](#footnote-ref-1)