|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: Miroslav Juhás – MIVE Pek |
| Sídlo obstarávateľa: Sinecká 884, 981 01 Hnúšťa  |
| IČO obstarávateľa: 30190762  |

Rotačná pec - 2 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Vykurovacie médium plyn | áno | Vyberte položku. |
| Kompatibilné s vozíkmi o rozmere 580x980 mm | áno | Vyberte položku. |
| Ovládanie pomocou dotykového panelu | áno | Vyberte položku. |
| Možnosť uloženia receptúr | áno | Vyberte položku. |
| Odsávanie – digestor | áno | Vyberte položku. |
| Plynulá regulácia rýchlosti prúdenia vzduchu v pečnej komore | áno | Vyberte položku. |
| Celonerezové opláštenie | áno | Vyberte položku. |
| Zaparovací systém | áno | Vyberte položku. |
| Nájazdová rampička | áno | Vyberte položku. |
| Vnútorné osvetlenie | áno | Vyberte položku. |
| Okno pre vizuálnu kontrolu klonkov | áno | Vyberte položku. |
| Zaizolované dvere | áno | Vyberte položku. |
| Diaľkové sledovanie produkcie (LAN) | áno | Vyberte položku. |
| Automatické uzatvorenie výmenníka pri otvorení dverí | áno | Vyberte položku. |
| Maximálne rozmery v cm (pôdorys) | 180x190 |  |
| Maximálny príkon v kW | 86 |  |
| Priemer točne v rozsahu v cm | 120 - 140 |  |
| Minimálna rýchlosť nárastu teploty v peci pri nahrievaní v °C/min | 7 |  |
| Istenie proti prehriatiu | áno | Vyberte položku. |
| Ručný režim ovládania | áno | Vyberte položku. |
| Možnosť dopekania | áno | Vyberte položku. |
| Nočný štart | áno | Vyberte položku. |
| Ochrana správy receptúr pomocou hesla | áno | Vyberte položku. |
| Pečná plocha v m2 minimálne | 10 |  |
| Odosielanie dát cez softvér na oddelenie expedície a logistiky | áno | Vyberte položku. |
| Napojenie pece na dátové centrum, ktoré archivuje a spracováva všetky dáta | áno | Vyberte položku. |
| Softvér pre prístup do dátového centra online zo strany výrobcu zariadenia za účelom analýzy prevádzkových dát | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača