**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

**1. Názov predmetu zákazky:** **Interiérové vybavenie pre špeciálne výsluchové miestnosti - pre projekt „Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia nástrojov na jeho predchádzanie“ (ID zákazky 32809)**

Predmetom zákazky je zabezpečenie vybavenia interiéru špeciálnych výsluchových miestností a s tým súvisiace služby (dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania a jeho montáž) ktoré budú využívané pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru. Predmet zákazky je spolufinancovaný v rámci projektu „Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia nástrojov na jeho predchádzanie“ (kód SK 2019 ISF SC5/NC4/A1/P2). Cieľom projektu je zefektívniť boj proti organizovanej trestnej činnosti v oblasti obchodovania s ľuďmi a zároveň podporovať a posilniť spoluprácu s partnerskými zložkami vrátane cezhraničných v boji proti tomto druhu trestnej činnosti. Predmetom projektu bude vytvorenie adekvátnych priestorov slúžiacich na vypočúvanie identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi a zavedenie nástrojov a metód na zefektívnenie a urýchlenie vyšetrovacieho procesu a všetky činnosti s ním spojené.

**2. Hlavný kód CPV:**

39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky

**3. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

- dodanie tovaru do miest dodania,

- vyloženie tovaru v miestach dodania,

- montáž na miestach dodania

**4**. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

**5**. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

**6**. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

**7**. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

**8. Lehota plnenia je:** do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

**9. Miestami dodania sú:**

Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácií

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru

areál Záchrannej brigády HaZZ v Humennom

Mierová 3,

066 01 Humenné

Stredná odborná škola Policajného zboru

Vápencova 36

841 07 Bratislava- Devínska Nová Ves

Uvedený počet je minimálny a sídla konkrétnych miest dodania predmetu zákazky sa môžu v priebehu platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy meniť v súlade s potrebami verejného obstarávateľa.

**10. Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 1 – Stolička kancelárska otočná, nosnosť do 120 kg, s opierkami rúk** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **4 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | stolička s opierkami rúk, nastaviteľná výška podrúčok, ergonomicky tvarovaná, studená pena vo vnútri sedáka, piest zabezpečujúci reguláciu výšky sedenia a zabraňujúci postupnému klesaniu, hliníkový kríž stoličky | N/A |  |
| **Nosnosť:** | do 120 kg |  | N/A |
| **Možnosť zafixovať sedák a opierku:** | v min. 3 polohách | N/A |  |
| **Kolieska:** | univerzálne na tvrdú podlahu aj kobercové krytiny | N/A |  |
| **Chrbát stoličky:**  | vyrobený zo samonosnej sieťoviny | N/A |  |
| **Materiál sedacej časti stoličky:** | látka - 100% polyester, ≥ martindale 100 000 cyklov alebo materiál obdobných vlastností | N/A |  |
| **Farba látky a kostry stoličky:** | čierna | N/A |  |
| **Položka č. 2 – Kreslo rokovacie na chrómovej pérovej konštrukcii** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **12 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | na chrómovej pérovej konštrukcii, ergonomicky tvarované, prešívané, celočalúnené, robustná zváraná kovová konštrukcia | **N/A** |  |
| **Nosnosť:** | do 130 kg |  | **N/A** |
| **Materiál sedacej časti stoličky:** | látka - 100% polyester, martindale minimálne 100 000 cyklov alebo materiál obdobných vlastností | **N/A** |  |
| **Farba látky:** | čierna | **N/A** |  |
| **Položka č. 3 – Pracovný stôl** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Rozmer:** | (dĺžka) 180 x (hĺbka) 80 x (výška) 75 cm (povolené rozpätie +/- 5 %) |  | **N/A** |
| **Doska stola:**  | laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 2,5 cm, doska stola olepená min. 0,2 cm ABS hranou vo farbe orech,obojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom (obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech)  | **N/A** |  |
| **Nohy stola:** | kovové nohy s povrchovou práškovou úpravou v odtieni sivá,úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu, nohy vybavené výškovo nastaviteľnou rektifikáciou | **N/A** |  |
| **Vonkajší kryt podnože:** | vyrobený z plnej dosky farba orech s minimálnou výškou 40 cm a dĺžkou 160 cm | **N/A** |  |
| **Dezén stola:**  | orech | **N/A** |  |
| **Položka č. 4 – Rokovací stôl - centrálna podnož** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Rozmer:** | (dĺžka) 180 x (hĺbka) 80 x (výška) 75 cm (povolené rozpätie +/- 5 %) |  | **N/A** |
| **Doska stola:**  | laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 2,5 cm, doska stola olepená min. 0,2 cm ABS hranou vo farbe orech, bojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom (obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech) | **N/A** |  |
| **Nohy stola:** | kovová centrálna noha s povrchovou práškovou úpravou v odtieni sivá, úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu, noha vybavená výškovo nastaviteľnou rektifikáciou | **N/A** |  |
| **Dezén stola:**  | orech | **N/A** |  |
| **Položka č. 5 – Skriňa kombinovaná - 3 police** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Rozmer:** | (výška) 130 x (šírka) 80 x (hĺbka) 40 cm (povolené rozpätie +/- 5 %) |  | **N/A** |
| **Korpus, police a dvierka:** | vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 1,8 cm, hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok | **N/A** |  |
| **Povrch dosky:** | odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom | **N/A** |  |
| **Farba korpusu a políc:** | orech | **N/A** |  |
| **Farba dvierok:** | slonová kosť | **N/A** |  |
| **Hrany dvierok:**  | olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok | **N/A** |  |
| **Odkladacia časť za dvierkami:** | predelená na dve rovnaké časti s 1 policou | **N/A** |  |
| **Chrbát skrine:**  | vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm | **N/A** |  |
| **Pohľadná strana chrbta:** | vo farbe dvierok | **N/A** |  |
| **Plastové úchytky na dverách:**  | v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm | **N/A** |  |
| **Položka č. 6 – Kontajner** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | kontajner vybavený min. 3 zásuvkami a štyrmi otočnými kolieskami  | **N/A** |  |
| **Rozmer:** | (šírka) 42 x (výška) 60 x (hĺbka) 60 cm (povolené rozpätie +/- 5 %) |  | **N/A** |
| **Dosky korpusu a zadná stena kontajnera:** | vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min. 1,8 cm, obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech, olepené min. 0,2 cm ABS hranou v rovnakom odtieni | **N/A** |  |
| **Zásuvky:** | vyrobené z rovnakého materiálu a v rovnakom odtieni ako korpus, čelá zásuviek olepené min. 0,2 cm ABS hranou, dno zásuviek vyhotovené z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm, čelá zásuviek vybavené plastovými úchytkami v tvare oblúka s min. dĺžkou 15 cm striebornej farby | **N/A** |  |
| **Dezén kontajnera:**  | orech | **N/A** |  |
| **Položka č. 7 – Vešiaková stena** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | vešiaková stena vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 1,8 cm, povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom  | **N/A** |  |
| **Rozmer:** | (výška) 120 x (šírka) 40 cm (povolené rozpätie +/- 5 %) |  | **N/A** |
| **Polica na odkladanie vecí v hornej časti vešiakovej steny:** | s hĺbkou min. 20 cm, nosnosť police min. 2 kg, hrany dosky olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dosky, na doske budú pod policou namontované 2 ks kovové vešiaky striebornej farby na šatstvo a klobúky, dva malé háčiky vyhnuté do strán a v strede jeden veľký háčik | **N/A** |  |
| **Dezén vešiakovej steny:**  | orech | **N/A** |  |
| **Položka č. 8 – Stolík konferenčný, tvar elipsa, tubusová noha guľatá** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | konferenčný stolík vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min. 2,5 cm, doska obojstranne potiahnutá melanínom vo farbe orech, hrany dosky olemované min. 0,2 cm ABS hranou, povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom, ktoré sa bežne používajú v kanceláriách, voči chemikáliám a tukom | **N/A** |  |
| **Rozmer:** | (dĺžka) 120 x (hĺbka) 55 x (výška) 60 cm (povolené rozpätie +/- 5 %) |  | **N/A** |
| **Kovové tubusové nohy stolíka:** | s priemerom min. 6 cm, povrchovo upravené práškovým smaltom v odtieni sivá, úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu | **N/A** |  |
| **Dezén stolíka:**  | orech | **N/A** |  |
| **Položka č. 9 – Sedacia súprava**  | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | celočalúnená sedacia súprava 2-sed pevná, bez funkcie rozkladu, bez úložného priestoru, na kovových nožičkách, sedacia súprava obsahuje: 2-sed, 2 kreslá a 2 vankúše | **N/A** |  |
| **Rozmer sedacej súpravy:** | (šírka) 183 x (výška) 86 x (hĺbka) 90 cm, výška sedu min. 42 cm, (povolené rozpätie +/- 5 %), hĺbka sedu 55 až 67 cm |  | **N/A** |
| **Rozmer a počet kresiel:** | (šírka) 118 x (výška) 86 x (hĺbka) 90 cm (povolené rozpätie +/- 5 %),výška sedu min. 42 cm,hĺbka sedu 55 až 67 cm, počet kresiel: 2 ks  |  | **N/A** |
| **Materiál súpravy:** | látka alebo koženka, oteruvzdornosť: ≥ 35 000 martindale cyklov pri látkovom prevedení, ≥ 100 000 martindale cyklov pri koženkovom prevedení alebo materiál obdobných vlastností | **N/A** |  |
| **Vankúše:** | dekoračné vankúše – estetický vankúš v poťahu a v farbe identickej ako sedačka, rozmer min. 40 x 40 cm, výplň vankúša antialergické duté vlákno (polyesterové rúno), počet vankúšov: 2 ks  | **N/A** |  |
| **Farba sedačky, kresiel a vankúšov:** | hnedá | **N/A** |  |
| **Položka č. 10 – Koberec pod konferenčný stolík** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | kusový koberec | **N/A** |  |
| **Rozmer:** | (dĺžka) 160 x (šírka) 80 cm, (povolené rozpätie +/- 5 %) |  | **N/A** |
| **Materiál:** | krátky rovný vlas, materiálové prevedenie – 100% polyamid alebo materiál obdobných vlastností | **N/A** |  |
| **Farba:** | bledo zelená (hrášková) bez vzoru (jednofarebné prevedenie) podľa štandardného vzorkovníka | **N/A** |  |
| **Položka č. 11 – Konferenčný stolík** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | hrany dosky olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dosky, odkladací priestor – jedna polica umiestnená pod hornou doskou konferenčného stolíka, polica bude z rovnakého materiálu a rovnakej farby ako stolík | **N/A** |  |
| **Rozmer:** | (šírka) 60 x (hĺbka) 60 x (výška) 45 cm (povolené rozpätie +/- 5 %) |  | **N/A** |
| **Materiál:** | obojstranne laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 1,8 cm | **N/A** |  |
| **Dekor LDTD:**  | orech | **N/A** |  |
| **Položka č. 12 – Polica nástenná malá** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **6 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | polica ktorej súčasťou je nosný kovový mechanizmus, ktorý sa ukotví do steny a na ktorý sa polica nasunie | **N/A** |  |
| **Rozmer:** | (šírka) 23 x (hĺbka) 23 cm (povolené rozpätie +/- 5 %) |  | **N/A** |
| **Materiál:** | laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 3,8 cm | **N/A** |  |
| **Dekor LDTD:**  | orech | **N/A** |  |
| **Položka č. 13 – Polica nástenná veľká** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **4 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | polica ktorej súčasťou je nosný kovový mechanizmus, ktorý sa ukotví do steny a na ktorý sa polica nasunie | **N/A** |  |
| **Rozmer:** | (šírka) 100 x (hĺbka) 23 cm (povolené rozpätie +/- 5 %) |  | **N/A** |
| **Materiál:** | laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 3,8 cm | **N/A** |  |
| **Dekor LDTD:**  | slonová kosť | **N/A** |  |
| **Položka č. 14 – Vešiak nástenný** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | vešiak s policou na odkladanie vecí v hornej časti (s hĺbkou min. 15 cm) vrátane min. 5 ks kovových vešiakov pod policou | **N/A** |  |
| **Rozmer:** | (šírka) 60 x (výška) 24 cm (povolené rozpätie +/- 5 %) |  | **N/A** |
| **Nosnosť:** | min. 2 kg |  | **N/A** |
| **Materiál:** | obojstranne laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 1,8 cm | **N/A** |  |
| **Dekor LDTD:**  | slonová kosť | **N/A** |  |
| **Položka č. 15 – Malý odkladací stolík** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Výrobca:** |  |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | pod hlavnou doskou konferenčného stolíka ešte jedna polica, ktorá bude slúžiť ako odkladací priestor, hrany dosky olepené min. 2 mm ABS hranou v odtieni dosky | **N/A** |  |
| **Rozmer:** | šírka 80 cm (povolené rozpätie +/- 5 %)výška min. 45 – max. 55 cm, hĺbka min. 60 – max. 80 cm |  | **N/A** |
| **Materiál:** | obojstranne laminovaná drevotrieska hrúbky minimálne 18 mm | **N/A** |  |
| **Farba:**  | orech | **N/A** |  |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*