Obstarávateľ: Ľuboš Barát SHR

IČO: 37965905

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Podryvák pre pásové spracovanie pôdy**

**Opis predmetu zákazky:** Podryvák pre pásové spracovanie pôdy je pôdospracujúci stroj, ktorý kyprí pôdu v pásoch do ktorých je následne vysievaná pestovaná plodina, najčastejšie kukurica, slnečnica alebo repka olejná. Stroj odsúva rastlinné zbytky do medziriadkov, ktoré nie sú obrábané, čo výrazne znižuje ohrozenie vodnou a veternou eróziou.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky – typové označenie uveďte pre tie položky, kde je to možné – a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Položka** | **Ks** | **Parametre** |
| **1.** | **Podryvák / kyprič pre pásové spracovanie pôdy** | **1** | Pracovný záber: 4,5 m |
|  |   |   | Počet pracovných sekcií: 6 ks |
|  |   |   | Rozostup pracovných sekcií: 75 cm, alebo možnosť nastavenia na 75 cm |
|  |   |   | Predrezávací kotúč na každej sekcii |
|  |   |   | Čističe rastlinných zbytkov na každej sekcii |
|  |   |   | Kypriaca radlica pre hĺbkové kyprenie pôdy (na každej sekcii):* minimálna pracovná hĺbka: 20 cm,
* príprava pre aplikovanie hnojiva priamo do koreňovej zóny plodiny
* zahrňovacie taniere 2x s nastaviteľným pracovným uhlom
 |
|  |   |   | Zadný urovnávací valec na každej sekcii |
| **2.** | **Doprava zariadení na miesto realizácie** | **1** | Poskytuje dodávateľ |
| **3.** | **Montáž** | **1** | Montáž stroja a uvedenie do prevádzky |