**Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**Logický celok: Mostová váha**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mostová váha – 1 ks** | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| prevedenie ako betónový vážiaci most |  |
| dĺžka váhy min. 20,00 m |  |
| šírka váhy min. 2,80 m |  |
| mostová váha osadená do úrovne terénu |  |
| horná medza váživosti min. 50 t |  |
| dolná medza váživosti min. 180 kg |  |
| dovolená odchýlka váženia max. ± 5,00 kg |  |
| počet vážiacich snímačov min. 6 ks |  |
| vážiaci terminál s číslicovým displejom |  |
| preťažiteľnosť váhy min. 100 % |  |
| prevádzkový rozsah teplôt min. – 20°C a max. +60°C |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov a typové označenie ponúkaného stroja:** |  |
| **Cena za kus bez DPH v EUR** |  |
| **Cena spolu bez DPH v EUR** |  |

***\* Splnenie podmienky / Ponúkané parametre*** *vypĺňa uchádzač podľa ponúkaného stroja buď uvedením presných parametrov, alebo výberom z uvedených možností:*

*ÁNO – ponúkaná služba spĺňa uvedené podmienky*

*NIE – ponúkaná služba uvedené podmienky nespĺňa*

*Doplniť – uviesť konkrétny/presný parameter*

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V ....................................., dňa .....................................**

**-----------------------------------------------------**

**podpis + pečiatka**