**Príloha č. 4 pre ČASŤ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ | **Mesto Strážske**  Námestie A. Dubčeka 300, 070 220 Strážske |
| Názov predmetu zákazky | **Nákup technológie na zber komunálneho odpadu** |

**Technická špecifikácia PREDMETU ZÁKAZKY / PONUKy**

***Časť 1: „Kontajnery“***

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača |  |
| IČO |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre** | | **Požadovaná hodnota parametra (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Ponuka - hodnota parametra navrhovaného zariadenia** |
| **1 .Vaňový kontajner zatvorený** | | **5 kusov** | |
| ***Výrobca, značka, model*** | |  | |
| Objem | | min. 6,9 m3 a max 7,1 m3 |  |
| Hrúbka materiálu podlahy (oceľový plech) | | min. 3 mm |  |
| Hrúbka čiel a bokov (oceľový plech) | | min. 3 mm |  |
| Typ kontajnera | | zatvorený |  |
| Veká sú vybavené držiakmi s možnosťou uzamknutia . | | áno |  |
| Poklop na pružinách | | áno |  |
| Kontajner je stohovateľný | | áno |  |
| Symetrické prevedenie | | áno |  |
| Podlaha kontajnera a čelá sú vystužené | | áno |  |
| Záruka | | min. 12 mesiacov |  |
| **2 .Vaňový kontajner so sklopným čelom** | | **4 kusy** | |
| ***Výrobca, značka, model*** | |  | |
| Objem | | min. 6,9 m3 a max 7,1 m3 |  |
| Hrúbka materiálu podlahy (oceľový plech) | | min. 3 mm |  |
| Hrúbka čiel a bokov (oceľový plech) | | min. 3 mm |  |
| Typ kontajnera | | so sklopným čelom |  |
| Symetrické prevedenie | | áno |  |
| Kontajner je stohovateľný | | áno |  |
| Dva úchyty vedľa seba (český typ) | | áno |  |
| Záruka | | min. 12 mesiacov |  |
| **3.Kontajner na biologicky rozložiteľný odpad** | | **20 kusov** | |
| ***Výrobca, značka, model*** | |  | |
| Objem | | min. 1 100 l |  |
| Materiál: vysoko odolný HDPE plast odolný voči UV žiareniu, chemikáliam a odoláva vysokým a nízkym teplotám | | áno |  |
| Manipulácia: 4 kolieska, z ktorých dve predné sú brzdené, rukoväť po bokoch kontajnera | | áno |  |
| Príslušenstvo: zátka na odtok vody na dne kontajnera | | áno |  |
| Spôsob vysýpania: hrebeňové a čapové vyprázdňovanie zberovými vozidlami | | áno |  |
| Farba: Hnedá, produkt zodpovedá norme EN 840 | | áno |  |
| Záruka | | min. 12 mesiacov |  |
|  |
|  |
|  |

***Vypĺňa uchádzač***

**Ostatné požiadavky**

* Vrátane dopravy na miesto plnenia a  inštalácie na mieste plnenia
* Všetky požadované prídavné zariadenia musia byť kompatibilné k požadovanému traktoru
* zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 3 hodiny
* celý požadovaný tovar (dodávka ako celok) musí byť dodaný nový a nepoužitý a plne funkčný a spôsobilý

|  |  |
| --- | --- |
| **Súčasť dodania predmetu zákazky- sprievodná dokumentácie** | * Manuál - návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku * Ďalšia dokumentácia *(napr. sada príručiek a technologických postupov, preberací protokol, protokol o zaškolení, katalóg náhradných dielov a pod.)* potrebná pre prevádzku dodaného tovaru podľa všeobecne platných právnych predpisov a noriem v čase jeho dodania |

Týmto **prehlasujeme,** že navrhované tovary/výrobky spĺňajú všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente: Príloha č. 1 Navrhovaná technická špecifikácia. Všetky údaje sú pravdivé a na požiadanie tieto **všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre** **vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom** napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)

V............................. dňa..............................

........................................................

Meno a podpis osoby (osôb), oprávnenej konať za uchádzača