Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** Ťahaný Cambrige valec

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STĹPEC 1\*** | **STĹPEC 2\*** | **STĹPEC 3\*** |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **Ťahaný Cambrige valec** |
|  |
| Pracovná šírka – metre  | Max. 6,20 m |  |
| Transportná šírka – metre  | Max. 2,8 m |  |
| Počet sekcií – ks  | Max. 3 ks |  |
| Valec Cambridge – priemer  | Max. Ø 485 mm |  |
| Ťažký smyk  | Áno |  |
| Osvetlenie | Áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

***\*Pokyny k vyplneniu súladu ponuky s požadovanými parametrami technickej špecifikácie:***

*V stĺpci 1 je uvedený názov požadovaného parametra stroja, ktorý uchádzač uplatňuje v súťaži.*

*V stĺpci 2 je uvedená požadovaná hodnota stroja alebo požiadavku vybavenia stroja daným prvkom výbavy, funkcie, technickým rozmerom a pod.*

***Stĺpec 3 je určený pre vyplnenie uchádzačom****. Jednotlivé riadky stĺpca 3 sa vyplňujú nasledovne: tam, kde je požadovaný parameter určený číselnou hodnotou uvedenou v stĺpci 2, uchádzač vyplní číselnú hodnotu ním ponúkaného stroja. Ak je v stĺpci 2 uvedené slovne ÁNO, tak vyplní uchádzač rovnako slovne, či je daný parameter stroja splnený.*