Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** Kukuričná radličková plečka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stĺpec1\***  | **Stĺpec 2\*** | **Stĺpec 3\*** |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **Kukuričná radličková plečka** |
| **A/ pracovné orgány** |
| Bočné ochranné plechy | Áno |  |
| plečkovacie elementy na paralelogramoch | Áno |  |
| Výška stĺpikov | Min. 400 mm |  |
| Šírka šípových nožíkov  | Min. 145 mm |  |
| Šírka šípových polnožíkov  | Min. 80 mm |  |
| Vzdialenosť riadkov | Max 75 cm |  |
| Počet šípových nožíkov na stredových elementoch  | Min. 5 |  |
| **C/ Ostatné parametre** |
| Hydraulické sklápanie | Áno |  |
| Pracovný záber – počet riadkov | Max 12 |  |
| Prepravná šírka | Max. 300 cm |  |
|  2 vodiace oceľové kolesá s prírubou | Áno |  |
| Osvetlenie  | Áno  |  |
| Prihnojovanie granulové | Áno  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

***\* Pokyny k vyplneniu súladu ponuky s požadovanými parametrami technickej špecifikácie:***

*V stĺpci 1 je uvedený názov požadovaného parametra stroja, ktorý uchádzač uplatňuje v súťaži.*

*V stĺpci 2 je uvedená požadovaná hodnota stroja alebo požiadavku vybavenia stroja daným prvkom výbavy, funkcie, technickým rozmerom a pod.*

***Stĺpec 3 je určený pre vyplnenie uchádzačom****. Jednotlivé riadky stĺpca 3 sa vyplňujú nasledovne: tam, kde je požadovaný parameter určený číselnou hodnotou uvedenou v stĺpci 2, uchádzač vyplní číselnú hodnotu ním ponúkaného stroja. Ak je v stĺpci 2 uvedené slovne ÁNO, tak vyplní uchádzač rovnako slovne, či je daný parameter stroja splnený.*