|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Obstaranie univerzálneho analyzátora*** |
| ***Prijímateľ:*** | PD Košeca, a.s., Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca,  IČO: 36348716 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:***  ***Áno/Nie (uveďte)*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia** (vyplní uchádzač) **Stolný univerzálny infračervený analyzátor pre mäsopriemysel** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj / zariadenie: Stolný univerzálny infračervený analyzátor pre mäsopriemysel** | | | |
| p.č. | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa** |
| 1. | ***účel použitia: analýza vstupných produktov mäsovýroby, krmiva ustajnených zvierat určených na porážku*** | ***ÁNO*** |  |
| 2. | ***analýza výstupných produktov bitúnku a mäsovýroby, typy analyzovaných vzoriek: surové mäso, slanina, udiarenské výrobky, tepelne spracované výrobky*** | ***ÁNO*** |  |
| 3. | ***rýchlosť analýzy vzoriek do 6 sec., analyzovaná vzorka spracovávaná otáčavým pohybom pre dokonalé zachytenie infračerveným svetlom*** | ***ÁNO*** |  |
| 4. | ***merané parametre: obsah vody, tuk, proteín, podiel svalovej bielkoviny, kolagén, popol, soľ, vodná aktivita (zadržiavanie vody),*** | ***ÁNO*** |  |
| 5. | ***ďalšie parametre: vlhkosť, N-látky, tuk, vláknina, popol, škrob, lepok, zelený test*** | ***ÁNO*** |  |
| 6. | ***diagnostika spojená s kalibráciou spĺňajúca medzinárodné normy*** | ***ÁNO*** |  |
| 7. | ***kalibračné balíčky pre mäsopriemysel, mliekarenský priemysel, krmovinárstvo poľnohospodárske plodiny*** | ***ÁNO*** |  |
| 8. | ***aplikačný a kalibračný servis po dobu celej životnosti pristroja*** | ***ÁNO*** |  |
| 9. | ***napájanie 230 V*** | ***ÁNO*** |  |
| 10. | ***disponuje automatizovaným kontrolným testom a diagnostikou*** | ***ÁNO*** |  |
| 11. | ***farebný dotykový displej*** | ***ÁNO*** |  |
| 12. | ***max. hmotnosť 20kg*** | ***ÁNO*** |  |
| 13. | ***normované krytie odolné voči prachu a vode*** | ***ÁNO*** |  |
| 14. | ***USB pripojovací port, vzdialený prístup*** | ***ÁNO*** |  |
| 15. | ***podpora Windows, čítačky čiarových kódov, pripojenie na tlač*** | ***ÁNO*** |  |

**\*Splnenie požiadavky** - dodávateľ uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |