Príloha č. 1 súťažných podkladov

**Opis predmetu zákazky**

**Výzbrojný materiál**

**Časť 1: Samopal s príslušenstvom**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výzbrojného materiálu v celkovom počte 55 ks:

**1.1. Samopal s príslušenstvom – 15 ks**

**1.2. Svietidlo – 20 ks**

**1.3. Optické zariadenie na pušku (kolimátor) – 20 ks**

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je:

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

**Opis predmetu zákazky (Technické požiadavky)**

* 1. **Samopal s príslušenstvom** (napr. Heckler & Koch MP7 A2**) 15 ks**
* malý a ľahký samopal, možnosť použitia ako osobná zbraň
* vyrobený z polymérových častí
* možnosť použiť vo veľmi stiesnených priestoroch
* rôzne modifikácie na vrchu a na boku hlavne v tvare U na nadstavec Picatinny a Weaver rail (baterky, optiky, laserové zameriavače a pod).
* možnosť nasadenia tlmiču na hlaveň
* hmotnosť max 1,8 kg (prázdna)
* dĺžka min 340 ± 2 mm (pažba zasunutá) / max 541 ± 2 mm (pažba vysunutá)
* dĺžka hlavne max 183 ± 2mm
* kaliber 4,6x30 mm
* kadencia cca 950 rán/min (v závislosti od druhu munície)
* účinný dostrel cca 200 m
* zásobník na muníciu 20 alebo 40 nábojov
* viacúčelové obojručné puzdro
* možno nosiť na stehne, pripevniť ho na bedrový opasok, nosiť na ramene alebo ho skryť obojstrannou vestou
* zbraň je pripevnená k puzdru pomocou bočnej koľajnice
* prepínač streľby musí byť v zaistenej polohe (SAFE) predtým, ako môže byť zbraň uložená do puzdra
  1. **Svietidlo** (napr.light BALDR Pro 1350 lm) **20 ks**
* montáž na všetky Picatinny a Weaver lišty
* nastaviteľný 5 mW zelený laser
* dosvit cca 260 metrov
* obojstranný zadný spínač
* výkon min 1350 lm

**1.3. Optické zariadenie na pušku** (napr. kolimátor Aimpoint ACRO P-2) **20 ks**

* podpora nočného videnia
* funkčné vlastnosti aj pri teplotách od -45 °C do +70 °C
* plne uzavreté, na zabránenie zaneseniu optiky prachom a špinou
* režim denného nastavenia 6/10
* nízky profil
* nastavenie jasu z 8 možností denného svietenia a 2 možnosti nastavenia kompatibilné s NV
* možnosť použitia ako sekundárnej optiky v kombinácii s puškohľadom
* batéria vymeniteľná bez zloženia optiky

*ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV*

* Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie **obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru**, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými, výkonnostnými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.