Príloha č. 1 súťažných podkladov

**Opis predmetu zákazky**

**Výzbrojný materiál**

**Časť 7: Konverzia**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výzbrojného materiálu v celkovom počte 60 ks:

**7.1. Konverzia pre Glock 17/19 – 20 ks**

**7.2. Svietidlo s laserom – 20 ks**

**7.3. Optické zariadenie na pušku-kolimátor – 20 ks**

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

**Opis predmetu zákazky (Technické požiadavky)**

**7.1. Konverzia pre Glock 17/19** (napr.FAB KPOS Scount čierna) **20 ks**

* vertikálna taktická sklopná rukoväť s nastaviteľnou dĺžkou
* rýchloupínacie QD očko
* taktický jednobodový popruh
* materiál polymér a letecký hliník, povrchovo upravený čiernym eloxovaním
* kompaktné, ľahko skrývateľné s nízkou hmotnosťou
* jednoduchá montáž a demontáž bez úprav zbrane alebo konverzie
* rýchlo uzamykací mechanizmus pomocou jedného tlačidla
* nabíjanie obojstrannou pákou
* hliníková Picatinny lišta po celej dĺžke + spodná krátka polymérová lišta a dve odnímateľné bočné

lišty

* taktická rukoväť v horizontálnej polohe slúži zároveň ako kryt spúšte
* sklopná pažba s gumovou pätkou
* vhodné pre pištole Glock 17, 19, (Generácia 3, 4, 5)

**7.2. Svietidlo s laserom** (napr. light BALDR Pro 1350 lm) **20 ks**

* montáž na všetky Picatinny a Weaver lišty
* nastaviteľný 5 mW zelený laser
* dosvit: cca 260 metrov
* obojstranný zadný spínač
* výkon: min. 1350 lm

**7.3. Optické zariadenie na pušku – kolimátor** (napr. Aimpoint ACRO P-2) **20 ks**

* podpora nočného videnia
* funkčné vlastnosti aj pri teplotách - 45 °C až + 71 °C
* plne uzavretá - zabránenie zaneseniu optiky prachom a špinou
* režim denného nastavenia 6/10
* nízky profil
* veľká ponuka montáží na zbraň
* nastavenie jasu z 8 možností denného svietenia a 2 možnosti nastavenia kompatibilné s NV
* možnosť montáže na pištole pripravené pre optiky
* možnosť použitia ako sekundárnej optiky v kombinácii s puškohľadom
* batéria vymeniteľná bez zloženia optiky

*ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV*

* Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie **obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru**, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými, výkonnostnými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.