|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: MÄSO-TATRY s.r.o |
| Sídlo obstarávateľa: Osloboditeľov 455, 059 34 Spišská Teplica  |
| IČO obstarávateľa: 31 723 217  |

Varný kotol č.2 - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| 3-plášťová konštrukcia v nerezovom prevedení | áno | Vyberte položku. |
| Prednastavené programové kroky na varenie do jadra, čas, oneskorený čas  | áno | Vyberte položku. |
| Plynový ohrev (kW) minimálne | 25 |  |
| Automaticky riadený plynový horák - bez voľného plameňa | áno | Vyberte položku. |
| Ovládacie napätie 24 V | áno | Vyberte položku. |
| Objem varného kotla (l) minimálne | 400 |  |
| Dotykový riadiaci panel s komunikáciou v slovenskom jazyku | áno | Vyberte položku. |
| Nahrievané médium ekothermoolej s bodom varu (°C) minimálne | 450 |  |
| Hrúbka plechu vane kotla (mm) minimálne  | 3,5 |  |
| Rozmer kotla (dxšxv) (mm) maximálne | 1300 x 1250 x 1000 |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača