|  |
| --- |
|  **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky/ Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača:  |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: MUDr. Hruška Miroslav, výroba mlynských výrobkov, 03601 Martin |
| Sídlo obstarávateľa: Na Bystričku 818/34  |
| IČO obstarávateľa: 31083641  |

Náves - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Nápravy s kotúčovou brzdou s priemerom kotúčov – minimálne (mm) | 430 |  |
| 1. zdvíhacia náprava | áno | Vyberte položku. |
| Vzduchové pruženie | áno | Vyberte položku. |
| EBS | áno | Vyberte položku. |
| Hliníkový rám / hliníková nadstavba | áno | Vyberte položku. |
| Mechanické oporné nohy | áno | Vyberte položku. |
| Zakladacie kliny s držiakom | áno | Vyberte položku. |
| Bočné zábrany proti podbehnutiu | áno | Vyberte položku. |
| Skrinka na náradie plastová | áno | Vyberte položku. |
| Pneumatiky s priemerom R 22,5 | áno | Vyberte položku. |
| Rezervné koleso  | áno | Vyberte položku. |
| Oceľové disky kolies ET120 | áno | Vyberte položku. |
| Blatníky plastové polkruhové | áno | Vyberte položku. |
| Elektrická inštalácia podľa ADR | áno | Vyberte položku. |
| Bočné pozičné osvetlenie a zadné osvetlenie | áno | Vyberte položku. |
| Nadstavba hliníková | áno | Vyberte položku.  |
| Podlaha hliníková hrúbka - minimálne (mm) |  8 |   |
| Hliníkové bočné steny hrúbka – minimálne (mm) | 8 |   |
| Zadné dvere vyklápateľné do hora | áno | Vyberte položku. |
| Mechanicky sťahovateľná strešná plachta | áno | Vyberte položku. |
| Objem ložnej plochy – minimálne (m3) | 39 |   |
| 5-stupňový hydraulický piest nadstavby | áno | Vyberte položku. |
| Bezpečnostný ventil kontroly spúšťania nadstavby | áno | Vyberte položku. |
| Otváracie inšpekčné dvierka na zadnom čele 2ks | áno | Vyberte položku. |
| Dĺžka – maximálne (mm) | 7.900 |   |
| Výška – maximálne (mm) | 2.000 |   |
| Pohotovostná hmotnosť – maximálne (kg) | 5.560 |   |
| Farba návesu – oranžová  | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V Bratislave, dňa ...................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača