**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **Taktické okuliare**
2. Predmetom zákazky je obstaranie taktických okuliarov z dôvodu nutnosti zabezpečenia skladových zásob výstrojného materiálu.

* **Taktické okuliare** – v počte 132 kusov

1. **Hlavný kód CPV:**

33735000-1 Špeciálne okuliare

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

* dodanie tovaru do miesta dodania
* vyloženie tovaru v mieste dodania

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
3. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.
4. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom, českom jazyku alebo anglickom jazyku záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
5. **Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:**

Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča. Termín dodania je do 2 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy.

1. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je na napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor N/A uchádzač nevypĺňa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č. 1**  **TAKTICKÉ OKULIARE** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | |
| Množstvo | 132 ks |
| **Výrobca:** | | (Doplní uchádzač) | |
| **Typové označenie:** | | (Doplní uchádzač) | |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **1.1) požadované vlastnosti** | |
| 1. Okuliare určené na strelnicu | | N/A | (Doplní uchádzač  „áno/nie“) |
| 1. Sklá vyrobené z odolného polykarbonátu Plutonite alebo ekvivalentný, ktorý je priamo odolný voči UVAS, UVB a UVC žiareniu (nie nanesená ochranná vrstva) | | (Doplní uchádzač  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. Sklá filtrujú škodlivé modré svetlá | | N/A | (Doplní uchádzač  „áno/nie“) |
| 1. Zakrivenie skiel pre lepšiu hornú a bočnú ochranu voči cudzím časticiam | | N/A | (Doplní uchádzač  „áno/nie“) |
| 1. Sklá s technológiou HDO alebo ekvivalent, ktorý zaručuje čistou a ostrosť obrazu bez skreslenia a znižuje zrakovú únavu | | (Doplní uchádzač  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. Šošovky s geometriou Polaric Ellipsoid alebo ekvivalentný, ktorá zvyšuje kontrast a zvýrazňuje farby a znižuje rozmazanie obrazu v pohybe | | (Doplní uchádzač  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. Ochrana voči zahmlievaniu | | N/A | (Doplní uchádzač  „áno/nie“) |
| 1. Ochrana podľa ANSI Z87.1 a MIL PRF-32432 alebo ekvivalent | | (Doplní uchádzač  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. Odolné voči pádu z výšky | | N/A | (Doplní uchádzač  „áno/nie“) |
| 1. Ochrana pred malými predmetmi letiacimi proti osobe vysokou rýchlosťou | | N/A | (Doplní uchádzač  „áno/nie“) |
| 1. Znížený profil rámu pre nosenie chráničov sluchu | | N/A | (Doplní uchádzač  „áno/nie“) |
| 1. Možnosť pripojenia elastickej šnúrky na rám šošovky | | N/A | (Doplní uchádzač  „áno/nie“) |
| 1. Rám vo farbe čiernej | | N/A | (Doplní uchádzač  „áno/nie“) |
| 1. 2 druhy vymeniteľných skiel :  * číre – svetelná priepustnosť min. 80% - max. 100 %, svetelné podmienky slabé svetlo, kontrast neutrály; dymové * šedé – svetelná priepustnosť min. 8% - max. 18 %, svetelné podmienky ostré svetlo, kontrast neutrálny | | Doplní uchádzač  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. Vrecko z mikrovlákna na prepravu a čistenie okuliarov | | N/A | (Doplní uchádzač  „áno/nie“) |
| 1. Čistiaca handrička | | N/A | (Doplní uchádzač  „áno/nie“) |
| 1. Pevný nylonový prepravný obal | | N/A | (Doplní uchádzač  „áno/nie“) |