|  |
| --- |
|  **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača:  |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: MUDr. Hruška Miroslav, výroba mlynských výrobkov, 03601 Martin |
| Sídlo obstarávateľa: Na Bystričku 818/34  |
| IČO obstarávateľa: 31083641  |

Ťahač - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Nápravy 4x2 | áno |  |
| Spacia kabína  | áno |  |
| Odkladacie priestory | áno |  |
| Automatická klimatizácia | áno |  |
| Odpruženie náprav vzduchové  | áno |  |
| Predná zábrana proti podbehnutiu  | áno |  |
| Bočná zábrana proti podbehnutiu | áno |  |
| Maximálna výška vozidla v (metroch)  | 4 |  |
| Uzávierka diferenciálu  | áno |  |
| Tlmiče zadnej nápravy  | áno |   |
| Regulácia výšky podvozka  | áno |   |
| Ovládanie zdvíhacej nápravy prípojného vozidla | áno |   |
| Počet diskov zadnej nápravy  | 4 |   |
| Rozmer diskov prednej nápravy 11,75 x R22,5 | áno |   |
| Počet pneumatík prednej nápravy  | 2 |  |
| Rozmer pneumatiky zadnej nápravy 9 x R22,5 | áno |   |
| Počet pneumatík zadnej nápravy  | 4 |  |
| Vzor zadnej pneumatiky (záberová) | áno |   |
| Typ bŕzd kotúčové  | áno |   |
| Odpojovateľné ESP | áno |   |
| Nastavenie ESP pre príves s ABS  | áno |   |
| Parkovací brzdový systém pneumatický  | áno |   |
| Parkovacia brzda na prednej náprave  | áno |   |
| Retardér  | áno |   |
| Ovládanie pomocných bŕzd (automatické manuálne) | áno |   |
| Riadenie ľavostranné | áno |   |
| Nastaviteľný volant  | áno |   |
| Multifunkčný volant  | áno |   |
| Protirozstreková súprava v blatníkoch  | áno |  |
| Zadné blatníky  | áno |  |
| Zásterky | áno |  |
| Palivo nafta | áno |  |
| Zdvihový objem motora – minimálne (dm3) | 12,7 |  |
| Výkon motora – minimálne (kW/hp) | 368/500 |  |
| Maximálny točivý moment – minimálne (Nm) | 2600  |  |
| Nox kontrola  | áno |  |
| Indikátor hladiny motorového oleja | áno |  |
| Vzduchový kompresor  | áno |  |
| Spojka vzduchového kompresoru  | áno |  |
| Pomocný náhon PTO | áno |  |
| Palivová nádrž na ľavej strane  | áno  |  |
| Objem palivovej nádrže – minimálne (litre) | 600 |  |
| Uzamykateľná zátka nádrže  | áno |  |
| Ohrev palivových filtrov  | áno |  |
| Nádrž AdBLue  | áno |  |
| Umiestnenie nádrže AdBlue pravá strana | áno |  |
| Automatizovaná prevodovka  | áno |  |
| Tempomat s aktívnym predvídaním  | áno |  |
| Blokovanie štartu keď nie je Neutrál | áno |  |
| Typ točnice – pevná  | áno |  |
| Podložka pod točnicu  | áno |  |
| Lávka za kabínou  | áno |  |
| Konzola na zásuvky za kabínou  | áno |  |
| Brzdové konektory ISO | áno |  |
| Elektrické konektory 15 pólový  | áno |  |
| Koncovky pre príves ISO | áno |  |
| Hydraulická sada  | áno |  |
| Hydraulický systém pre príves jednookruhový | áno |  |
| Ovládanie hydrauliky  | áno |  |
| Hydraulické čerpadlo  | áno |  |
| Výkon hydraulického čerpadla – minimálne (cm3/ot) | 80 |  |
| Nadrž na hydraulický olej  | áno |  |
| Umiestnenie nádrže na olej vpravo  | áno |  |
| Hydraulicky tlakový ventil s hodnotou – minimálne (bar) | 170/250 |  |
| Pripojovacie koncovky (rýchlospojka) | áno |  |
| Hydraulická hadica k návesu  | áno |  |
| Hydraulický olej  | áno |  |
| Hydraulická hadica medzi čerpadlom a nádržou | áno |  |
| Nástupné schodíky na šasi  | áno |  |
| Odpruženie kabíny  | áno |  |
| Sklápanie kabíny  | áno |  |
| Vonkajšia slnečná clona  | áno |  |
| Strešný spojler  | áno |  |
| Nastavenie strešného spojlera  | áno |  |
| Poloha predného nárazníka – vysoká  | áno |  |
| Vyhrievané spätné zrkadlá  | áno |  |
| Elektricky nastaviteľné spätne zrkadlá na obidvoch stranách | áno |  |
| Blízko pohľadové zrkadlo na pravej strane elektrický nastaviteľné a vyhrievané  | áno |  |
| Predné pohľadové zrkadlo elektricky nastaviteľné a vyhrievané  | áno |  |
| Centrálne zamykanie kabíny  | áno |  |
| Immobilizér  | áno |  |
| Nastavenie tlmenia sedadla vodiča  | áno |  |
| Vyhrievanie sedadla vodiča  | áno |  |
| Lakťová opierka pre vodiča  | áno |  |
| Koberčeky na podlahe  | áno |  |
| Záves pre čelné okno a dvere  | áno |  |
| Sieťka proti hmyzu  | áno |  |
| Odkladací priestor pod spodným lôžkom  | áno |  |
| Bočný odkladací priestor  | áno |  |
| Vonkajšia odkladacia schránka  | áno |  |
| Klimatizácia automatická  | áno |  |
| Nezávislé kúrenie  | áno |  |
| Hadica a kompresor na hustenie pneumatík | áno |  |
| Zdvihák  | áno |  |
| Vzduchová pištoľ | áno |  |
| Elektrické zásuvky 12/24 V | áno |  |
| Palubný počítač  | áno |  |
| Prvky aktívnej bezpečnosti  | áno |  |
| Sledovanie pozornosti vodiča  | áno |  |
| Alarm pri cúvaní  | áno |  |
| Handsfree systém  | áno |  |
| USB nabíjacia zásuvka  | áno |  |
| Vysielačka  | áno |  |
| Tachograf  | áno |  |
| Svetlomety LED  | áno |  |
| Automatické tlmené svetlá | áno |  |
| Svetlomety s funkciou denného svietenia | áno |  |
| Prídavné diaľkové svetla  | áno |  |
| Predné hmlové svetlá LED  | áno |  |
| Predné pozičné svetlá  | áno |  |
| Osvetlenie točnice  | áno |  |
| Typ zadného svetla LED | áno |  |
| Farba ťahaču – oranžová  | áno |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V Bratislave, dňa ......................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača