Obstarávateľ:

KOVACS AGRO spol. s r.o., Družstevná 12, 935 61 Hronovce

IČO: 34118594

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: „Pivotový zavlažovač fixný“**

**Opis predmetu zákazky:** Dodávka zavlažovacej techniky.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia technologických zariadení:**

* stroj musí byť vybavený dieslovým generátorom elektrického prúdu s dieslovým pohonom
* výkon generátora el prúdu musí byť min. 13 kVA
* digitálny riadiaci panel s možnosťou nastavenia aplikovaných dávok
* mosty pozinkované s elektromotorovými pohonmi krakorec (koncový previs) musí mať dĺžku 350 m +/-5 m
* koncové vodné delo s posilňovacím čerpadlom s postrekom 20 až 25 m s možnosťou vypnutia
* stroboskopový signalizačný maják
* možnosť vzdialeného prístupu minimálne s ročnou licenciou
* stroj musí byť vybavený manometrom, hlavným uzatváracím ventilom, vodomerom a filtrom hrubých nečistôt
* cena stroja musí byť špecifikovaná s dodávkou odberateľovi vrátane kompletnej montáže a zaškolenia obsluhy
* 5 ročná záruka na prevodovky a elektromotory a 10 ročná záruka na pozinkované časti konštrukcií, na ostatné časti systému záruka 2 roky