Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98

Ref. č. III / 2 / 2019

Příloha č. 3: zadávací dokumentace

**Pořízení konvektomatu do školní kuchyně**

Záruka: 24 měsíců

**Technická specifikace:**

|  |  |
| --- | --- |
| Energie | plyn |
| Vývin páry | injekční |
| Kapacita | 12 x GN2/1 |
| Kapacita jídel | 400 – 600 |
| Počet programů | nejméně 950 programů s 20 kroky |
| Rozteč zásuvů, zásuvy napříč | 65 mm |
| Rozměry  | maximální š 1120, v 1350, h 980 mm |
| Hmotnost zařízení  | maximálně do 230 kg |
| Celkový příkon | 1,28 kW |
| Tepelný výkon  | minimálně 44 kW |
| Jištění  | 10 A |
| Napájení  | 1N~(2~)/220-240V/50-60 Hz |
| Hlučnost | do 70 dBA |
| Přípojka vody/odpadu | G 3/4” / 50 mm |
| Přípojka plynu | G 3/4”  |
| Teplota | 30 - 300 °C funkce horkého vzduchu 30-300 st. C včetně kombinovaného režimu, vaření přes noc |
| Ventilátor | obousměrný, nejméně šest rychlostí ventilátoru, funkce okamžitého zastavení ventilátoru bránící úniku tepla a páry při otevření dveří |

DALŠÍ POŽADOVANÉ VYBAVENÍ:

- bezpečnostní otevírání dveří, minimálně trojité dveřní sklo

- samonavíjecí sprcha

- náhradní zavážecí vozík

- vaření v páře 30 – 130 °C, bio vaření 30 – 98 °C

- 8“ displej, dotykový panel

- možnost naplánovat odložený start

- funkce Active Cleaning – systém automatického mytí s minimální spotřebou vody

- funkce horkého vzduchu 30-300 st. C včetně kombinovaného režimu, vaření přes noc

- Delta T a nízkoteplotní vaření

- nejméně šestibodová teplotní sonda – šest měřících bodů

- klapka pro rychlé odvlhčení varné komory

- automatická regulace vlhkosti po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování

- nerezové materiály se speciální povrchovou úpravou pro delší životnost

- integrovaná ruční sprcha - pro snadné čištění, nespotřebovává změkčenou vodu

- odkapová dveřní vanička pro zachycení kondenzované vody

- servisní a diagnostický systém – automatické vyhodnocení chyb

Doprava, montáž na místě, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a likvidace stávajícího konvektomatu jsou součásti výsledné ceny.

Vypracoval: Pavel Trulík

2. 9. 2019