**CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA**

***„Fotovoltaický zdroj“***

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

**Identifikačné údaje uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **Kontaktná adresa:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| **Kontaktná osoba:** |  |
| **Email:** |  |
| **Telefón:** |  |

**Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

***Fotovoltaický zdroj***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota**  | **Splnenie technickej požiadavky****Ponúkaná hodnota** |
| Výkon fotovoltaickej elektrárne | min. 96 kWp | kWp |
| Fotovoltické panely vyrobené z mono-kryštalického kremíka s jednotkovým špičkovým výkonom | min. 475Wp | Wp |
| Účinnosť panelov | min. 21,50% | % |
| Konštrukcia šikmá strecha - plech | áno |  |
| 3-fázové fotovoltické meniče, ktoré umožňujú komunikáciu s výkonovými optimizérmi inštalovanými na panelovej úrovni so sumárnym výkonom  | min. 96 kW max. 99 kW | kW |
| Riešenie zahŕňa vzdialený monitoring elektrárne cez mobilné zariadenie a reguláciu meničov | áno |  |
| Ochrana siete pre obnoviteľné zdroje elektrickej energie | áno |  |
| Komplet AC istenie  | áno |  |
| Komplet DC istenie  | áno |  |
| Pomocný materiál  | áno |  |
| Montáž na kľúč FV panelov a konštrukcie | áno |  |
| AC / DC Elektroinštalácia materiál + montáž | áno |  |
| Pripojenie LZ na ZSD | áno |  |
| Projekt LZE  | áno |  |
| Revízia LZ  | áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V ............................. dňa .................................**

**-----------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**