**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky: „Ťahač návesov“**

|  |
| --- |
| **Údaje uchádzača:** |
| Obchodné meno: |
| Sídlo:  |
| IČO:  |
| Kontaktné údaje: meno predkladajúceho - funkcia, telefónne číslo, email |

|  |
| --- |
| **Údaje zadávateľa:**  |
| Obchodné meno: Tatranská sladovňa s.r.o |
| Sídlo: Murgašova 1, 058 80 Poprad |
| IČO: 36497622 |
| Kontaktné údaje: Ing. Norbert Cehelský – konateľ, +421 915 949 001, cehelsky@pilsberg.sk |

|  |
| --- |
| **Ťahač návesov - 1 ks** |
| **Typové označenie:** ...............................................................**Pozn.** Uviesť " Typové označenie zariadenia (modelový názov)" |
| **Požadované parametre:** | **Požadovaná hodnota:** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| *MOTOR* | ....................,- |
| Vznetový motor | áno |  |
| Výkon motora | min. 345 kW |  |
| Počet valcov | min. 6 |  |
| Druh paliva – motorová nafta | áno |  |
| Spĺňajúci emisnú normu | min. EURO 6 |  |
| *PREVODOVKA* |
| Automatická prevodovka | áno |  |
| Počet prevodových stupňov | min. 12 |  |
| Pohon prídavného zariadenia č. 1 – napojenie čerpadla na dvojokruhovú hydrauliku | áno |  |
| Pohon prídavného zariadenia č. 2 – zopínanie kardanu na pohon kompresora | áno |  |
| *PODVOZOK A NÁPRAVY* |
| Rázvor kolies | min. 3 800 mm |  |
| Predná nehnaná náprava | áno |  |
| Zaťaženie prednej nápravy | min. 7,5 t |  |
| Zadná hnaná náprava s uzávierkou diferenciálu | áno |  |
| Sledovanie zaťaženia nápravy | áno |  |
| *HYDRAULIKA PRE NÁVES* |
| Dvojokruhová hydraulika so spiatočkou a 3-cestným ventilom na samostatné tlakovanie piestu návesu | áno |  |
| Čerpadlo - prietok  | min. 82 l/min |  |
| Tlak  | min. 175 bar |  |
| Sklápací ventil – pre vyklápací náves s možnosťou zaistenia v hornej polohe pre posuv po podlahe | áno |  |
| Tlak 2“ samica | áno |  |
| Spiatočka 2“ samec | áno |  |
| *VZDUCHOVÝ KOMPRESOR PRE NÁVES* |
| Vzduchový skrutkový kompresor poháňaný kardanom, bezkontaktný (bez olejový), ktorým sa tlačí materiál z návesu smerom von  | áno |  |
| Vzduchový výkon  | min. 1050 m3/hod |  |
| Chladič stlačeného vzduchu IC | áno |  |
| *ŤAŽNÉ ZARIADENIE* |
| Točnica pre uchytenie návesu | áno |  |
| Výška sedla | 1 150 mm |  |
| *KABÍNA* |
| Odpruženie kabíny | áno |  |
| Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním | áno |  |
| Strešný spojler | áno |  |
| Vzduchom odpružené sedadlo vodiča | áno |  |
| Chladnička a zásuvka | áno |  |
| Klimatizácia s elektronickou reguláciou | áno |  |
| Nezávislé vykurovanie kabíny | áno |  |
| Elektrické ovládanie bočných okien dverí vodiča a spolujazdca | áno |  |
| Priestor na spanie s horným lôžkom | áno |  |
| *OSVETLENIE* |
| Svetlá podľa medzinárodne platných noriem | áno |  |
| Predné svetlomety LED | áno |  |
| Hmlovky predné vstavané na vozidle | áno |  |
| *KOLESÁ* |
| Rozmer pneumatík | 315/70 R22,5 |  |
| Oceľové disky kolies | áno |  |
| Rezervné koleso (disk + pneumatika)  | min. 1 ks |  |
| *ELEKTRICKÁ VÝBAVA* |
| Alternátor | min. 130 A |  |
| Akumulátory 12 V | min. 2 ks |  |
| Kapacita akumulátora | min. 210 Ah |  |
| Systém monitorovania energie akumulátora | áno |  |
| *BRZDY* |
| Dvojokruhový brzdový systém | áno |  |
| Kotúčové brzdy s chladením | áno |  |
| Motorová brzda | áno |  |
| Elektronický brzdný systém EBS | áno |  |
| Núdzový brzdový systém | áno |  |
| *PRVKY MANAŽMENTU JAZDY A BEZPEČNOSTI* |
| Elektronické záznamové zariadenie – tachograf (certifikovaný, kalibrovaný) | áno |  |
| Systém elektronického ovládania stability vozidla s ochranou proti prevráteniu | áno |  |
| Satelitný navigačný systém | áno |  |
| Adaptívny tempomat | áno |  |
| Zvuková signalizácia pri cúvaní s deaktivačným spínačom | áno |  |
| Imobilizér motora | áno |  |
| Možnosť voľby režimu ECO | áno |  |
| Elektronický obmedzovač rýchlosti | áno |  |
| *OSTATNÉ* |
| Návod na obsluhu v SK alebo CZ jazyku | áno |  |
| Lekárnička, trojuholník, náhradné žiarovky, skrinka na náradie | áno |  |
| **SUMA SPOLU (EUR bez DPH)** | **................,-** |

Poznámky\*: ………………….

\* V prípade že uchádzač nie je platca DPH uvedie to v ponuke v časti poznámky.

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Potvrdzujeme že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

 Podpis a pečiatka uchádzača