**Príloha č. 1 – Opis a technická špecifikácie predmetu zákazky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obstarávateľ:** | dITcom spol. s r.o. |
| **Sídlo:**  | Hraničná 2, 040 17 Košice |
| **IČO:** | 36596167 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky** | nákup sejačky a navádzania GPS |

**Potenciálny dodávateľ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| Meno, priezvisko, titul, funkcia: |  |
| Telefón/e-mail: |  |
| **Údaje o DPH:** | Sme / Nie sme platci DPH[[1]](#footnote-1) |

1. **Navádzanie GPS – 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Technický parameter****(hodnota/spĺňa/nespĺňa)\*** |
| Prijímač signálu - anténa |  |
| Možnosť montáže na viac druhov strojov |  |
| Sada na montáž |  |
| Presnosť signálu: min. 30 cm |  |
| Univerzálny displej |  |
| Uhlopriečka: min.: 20 cm |  |
| Dotykové ovládanie |  |
| Vodeodolná obrazovka |  |
| Volant s riadiacim motorom |  |
| Aktivácie navádzania potrebne na využívanie funkcií |  |
| Kabeláž - komplet |  |
| Bez snímača polohy predných kolies |  |
| Kompatibilita s traktorom JohnDeere 4052R |  |
| **Typové označenie stroja:** |  |
| **Názov výrobcu:** |  |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**

**2) Sejačka s výsevom na široko – 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Technický parameter****(hodnota/spĺňa/nespĺňa)\*** |
| Univerzálna sejačka s výsevom na široko |  |
| Objem zásobníka: min. 180 l |  |
| Uzatváratelný zásobník |  |
| Pripojovací rám - univerzálny |  |
| Pohon ventilátora - elektrické |  |
| Dávkovanie - valčekové |  |
| Hadice  |  |
| Sejací rám s vývodmi |  |
| Výsevný prvok pre veľké semená – tráva, raž, rastliny na zelene hnojenie |  |
| Hmotnosť: max.: 400 kg |  |
| Bez vlastného trojbodového závesu, uchytenie na A rám trojbodového závesu prídavného zariadenia.  |  |
| **Typové označenie stroja:** |  |
| **Názov výrobcu:** |  |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve**

1. Nehodiace sa škrtnúť [↑](#footnote-ref-1)