CENOVÁ PONUKA

**Predmet zákazky:**

**Zvýšenie efektivity výrobných postupov – Triple five roasters, s.r.o. - klimatizácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Adresa sídla:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov zariadenia** | **Počet kusov** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH** | **Požadované parametre a popis** | **Výrobca / Obchodný názov** | **Typové označenie** | **Splnenie parametrov** |
| **1** | **Klimatizácia s vonkajšou jednotkou** | **4** |  |  | * chladenie pre rozlohu miestnosti do - **65 m2** * prevedenie - monosplit * chladiaci výkon - **6,5 kW** * vykurovací výkon - **7,4 kW** * energetická účinnosť chladenia - **A++** * energetická účinnosť kúrenia - **A+** * sezónna účinnosť - SEER chladenie **- 6,4** * sezónna účinnosť - SCOP kúrenie - **4** * hlučnosť - **25 dBA** * chladivo **- R-32** * ovládanie cez Wifi - **áno** * filter - **Tri-Care Filter** |  |  |  |
| **2** | **Doprava + inštalácia** | **1** |  |  | doprava do prevádzky obstarávateľa + inštalácia zariadenia a uvedenie do prevádzky |  |  |  |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto podpisu: |  |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |