***Technická špecifikácia ponúkaného tovaru***

***Dodanie kancelárskeho nábytku pre úrad BBSK – Výzva č. 47***

.......................................................................................................................................................

(obchodné meno a adresa sídla uchádzača)

V ............................... dňa .................

 Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

***Kancelársky stôl – 10 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[1]](#footnote-1)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka stola | mm | 1500 | 1600 | - |  |
| Výška stola | mm | 740 | 760 | - |  |
| Hĺbka stola | mm | 700 | 800 | - |  |
| Pracovná doska stola - hrúbka | mm | - | - | 25 |  |
| Materiál-LDT doska-hrúbka | mm | 18 | 25 | - |  |
| Výška priečnej výstuže stola | mm | 400 | 500 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky:** |
| Dezén kombinácia buk a šedá  |  |
| Stolová doska má otvor pre kabeláž alebo výsuvnú zásuvku |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm  |  |
| Výstuž stola v prednej časti stola zo spodnej časti pracovnej dosky na celú šírku pre zaistenie stability a spevnenie konštrukcie stola |  |

***Kontajner na kolieskach ku kancelárskemu stolu – 15 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka kontajnera | mm | 400 | 450 | - |  |
| Výška kontajnera s kolieskami | mm | 550 | 700 | - |  |
| Hĺbka kontajnera | mm | 600 | 750 | - |  |
| Zásuvky kontajnera | mm | 3 | 4 | - |  |
| Materiál-LDT doska-hrúbka | mm | 18 | 25 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky:**  |
| Dezén kombinácia buk a šedá |  |
| Pre každodennú prácu v kancelárii |  |
| Uzamykateľný kontajner na kolieskach do kancelárie so zásuvkami (min. 3 a max. 4) a kovovými úchytkami vyrobený z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm  |  |

***Kancelárska skriňa vysoká 2DV (policová) + zámok – 20 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka skrine | mm | 800 | 1000 | - |  |
| Výška skrine | mm | 1700 | 1800 | - |  |
| Hĺbka skrine | mm | 350 | 430 | - |  |
| Materiál-LDT doska-hrúbka | mm | 18 | 25 | - |  |
| Police v skrini | ks | - | - | 4 |  |
| Výška medzi policami | mm | 350 | 360 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky:** |
| Dezén kombinácia buk a šedá |  |
| Skriňa do kancelárie so štyrmi policami vyrobená z dreva/ laminovanej drevotrieskovej dosky |  |
| Kancelárska skriňa uzamykateľná s kovovými úchytkami na dverách a nastaviteľnými nôžkami skrine |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm  |  |

***Kancelárska stolička – 50 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Nosnosť | kg | 130 | - | - |  |
| Výška stoličky | mm | 1130 | 1230 | - |  |
| Hĺbka sedadla (bez operadla) | mm | 510 | 520 | - |  |
| Šírka sedacej časti (vrátane podrúčok) | mm | 650 | 670 | - |  |
| Výška sedadla | mm | 410 | 530 | - |  |
| Priemer koliesok | mm | 60 | 70 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky:** |
| Výšková nastaviteľnosť |  |
| Poťah z látky |  |
| Podrúčky - výškovo, uhlovo a pozdĺžne nastaviteľné podrúčky bez mäkkej dotykovej plochy |  |
| Farba sivá sieťka v kombinácii s čiernou látkou alebo sivá sieť v kombinácii so sivou látkou |  |
| Kancelárska stolička so sivou sieťovinou na operadle, podhlavníkom a výškovo nastaviteľnou bedrovou výstuhou |  |
| Pena sedáku – studená pena, synchrónny mechanizmus s trojnásobnou aretáciou, nastavenie tuhosti mechanizmu, leštená aluminiová báza |  |

***Konferenčné stoličky – 20 ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Nosnosť | kg | 120 | - | - |  |
| Výška stoličky | mm | 750 | 810 | - |  |
| Hĺbka sedadla | mm | 400 | 580 | - |  |
| Šírka sedacej časti  | mm | 450 | 530 | - |  |
| Výška sedu | mm | 440 | 460 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky:** |
| Sedák so spodným plastovým krytom – poťah z látky |  |
| Rokovacia čalúnená stolička  |  |
| Oceľový rám lakovaný čierny - odtieň rámu čierny lak, RAL 9005 |  |
| Profil minimálne 30x15 mm s inklináciou 45° - 50° |  |
| Čierny krycí plast operadla |  |
| Profil krycieho plastu umožňuje jednoduché uchopenie pre manipuláciu stohovateľnosť 3 kusy |  |

***Kancelársky stôl rokovací pre 4 osoby – 4ks***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka stola | mm | 1400 | 1500 | - |  |
| Výška stola | mm | 740 | 760 | - |  |
| Hĺbka stola | mm | 600 | 700 | - |  |
| Pracovná doska stola - hrúbka | mm | - | - | 25 |  |
| Material-LDT doska-hrúbka | mm | 18 | 25 | - |  |
| Výška priečnej výstuže stola | mm | 250 | 300 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky:** |
| Dezén kombinácia buk a šedá  |  |
| Úprava hrán LDT dosiek ohranené ABS odolnou hranou hr. minimálne 2mm  |  |
| Výstuž stola v prednej časti stola zo spodnej časti pracovnej dosky na celú šírku pre zaistenie stability a spevnenie konštrukcie stola |  |

1. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-1)