Obstarávateľ: Organica s.r.o., Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra

IČO: 46626263

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Nákup vybavenia pre špeciálnu rastlinnú výrobu**

**Opis predmetu zákazky:** Dodanie zariadení: traktorová vlečka, hydraulický vrták, zatĺkač kolov, ryhovač.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia technologických zariadení:**

**1.Traktorová vlečka:**

Podvozok:
jedna náprava neodpružená

jednookruhový brzdový systém - jednohadicový

ťažné oko priemer 40mm

výškovo nastaviteľná operná noha s kolom

elektrická inštalácia 12V

povolená rýchlosť min. 30 km / hod

Nadstavba:

Podlaha plech min. 3mm

Výška bočníc 400 – 500 mm

Horné otváranie pravej aj ľavej strany

Horné aj dolné otváranie zadného čela

Hydraulické obmedzenie výklopu

Hmotnosť:

Celková: max. 3 000 kg

Užitočná: 2.000 – 2.500 kg

Rozmery:

Ložná plocha: dĺžka min. 2,8m, šírka min. 1,6m

Celková dĺžka vlečky: max. 5000mm
Celková šírka vlečky: max. 2000mm

**2. Hydraulický vrták:**

Max. priemer vrtáka: 750 mm

Dĺžka vrtáka: 1000-1200 mm

Hmotnosť zariadenia: max. 100kg

Prietok oleja max. 80 l/min.

Tlak: max. 240 bar

**3. Zatĺkač kolov:**

Hmotnosť kladiva: 250-300 kg

Dĺžka zatĺkaného kola: 2 - 3m

Priemer kola: 0,10 – 0,20 m
Ovládanie s hydraulikou traktora
Pripojenie do zadného závesu kat. II

Potrebný výkon traktora 60HP

**4. Ryhovač:**

Nastaviteľná hĺbka: do 600mm

Reťaz kombinovaná, šírka 150mm
Prietok oleja max. 70 l/min.

Tlak oleja: max. 240 bar