Príloha č.1

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY / Vlastný návrh plnenia**

**pre časť 5**

**Predmet zákazky: Výbušniny, pyrotechnické výrobky a granáty**

**Špecifikácia požiadavky:**

Predmet zákazky je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Kúpnu zmluvu samostatne pre každú časť.

Časť 1: TNT 900 kg

Časť 2: Vzorky výbušnín pre kynológov   502 ks

Časť 3: Svetelné značkovače 1 000 ks

Časť 4: Výbušky a petardy 31 800 ks

**Časť 5: Granáty 1 000 ks**

Časť 6: Pyrotechnické prostriedky pre KEÚ 1 500 ks / 600 kg

**CPV:**

24600000-0 Výbušniny, 24612200-9 Trinitrotoluén, 24610000-3 Pripravené výbušniny,

24613000-4 Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a pyrotechnické výrobky, 35331300-3 granáty

Miesto dodania:

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je:

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

*ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV*

* Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie **obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru**, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými, výkonnostnými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.

**Časť 5: Ručný granát slzný cvičný**

Množstvo 1 000 ks

RGSL cvičný s pákovým zapaľovačom sa používa v rámci výcviku policajtov ako náhrada za ostrú verziu granátu. Spôsob iniciácie musí byť vykonaný s pákovým zapaľovačom. Granát musí byť konštruovaný tak, aby sa po jeho iniciácií tvoril biely dym bez obsahu slzotvornej látky. Telo granátu musí byť valcového tvaru vyrobené z hliníku. Na tele musí byť označenie, že sa jedná o ručný granát slzný - cvičný, mesiac a rok výroby, séria príp. ďalšie údaje.

Doba vývinu dymu 30 sekúnd ± 10 sekúnd

Celková výška granátu 130 mm ± 5 mm

Priemer granátu (bez zapaľovača) 50 mm ± 5 mm

Priemer granátu s pákovým zapaľovačom 60 mm ± 5 mm (v zaistenej polohe)

Farba tela granátu zelená

Celková hmotnosť 280 g ± 20 g

Typ zapaľovača pákový

Oneskorenie zapaľovača 2,5 sekundy ± 0,3 sekundy

Teplotný rozsah použitia -20 °C do +50°C