**Załącznik nr 1**

Brodnica, dnia 13.09.2024 r.

Zn.spr.: SA.270.18.2024

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Kontrola jakości wykonanych prac p.n.: Rozpoznania i oczyszczenia saperskiego części terenu Leśnictwa Szabda w Nadleśnictwie Brodnica 2024r”**

1. ZAKRES PRAC

1. Przedmiotem zamówienia jest kontrola jakości nad prawidłowością wykonania prac saperskich polegających wykryciu, usunięciu i zniszczeniu niewypałów, niewybuchów, amunicji, pozostałości i części po niewybuchach, niewypałach i amunicji oraz innych przedmiotów wybuchowych, pozostałości i części po nich. Wykryte i usunięte muszą być także inne przedmioty metalowe, które będą utrudniać lub ograniczać wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania terenu (za przedmiot, który może utrudniać lub ograniczać wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania uznaje się przedmiot o średnicy powyżej 2 cm i długości powyżej 20 cm) lub stanowić będą zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi bądź dla środowiska i wód gruntowych. Zakres prac obejmuje nadzór i kontrola jakości prawidłowości wykonania prac saperskich w postaci rozpoznania oraz oczyszczenia terenów leśnych Nadleśnictwa Brodnica wskazanych w punkcie drugim, na głębokość od poziomu 0 cm do 100 cm głębokości.

2. Przeprowadzanie kontroli jakości prac saperskich i udział w pracach odbiorowych przez powołany Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac po zawiadomieniu o gotowości przekazania obszarów, na których wykonane zostały prace rozpoznania i oczyszczania saperskiego.

Podstawowym zadanie Zespołu Nadzorującego Prawidłowość Wykonywanych Prac jest wykonanie kontroli jakości zgodnie z § 15 Umowy 271.17.2024 z Wykonawcą zadania
„Rozpoznanie i oczyszczanie saperskie części terenu Leśnictwa Szabda w Nadleśnictwie Brodnica 2024r” na minimalnej powierzchni 10% każdego z obszaru zgłoszonego do odbioru przez Wykonawcę.

Weryfikacja prawidłowości wykonanych prac oraz jej potwierdzenie na protokole częściowym/końcowym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

Postępowanie Rozpoznanie i oczyszczanie saperskie części terenu Leśnictwa Szabda w Nadleśnictwie Brodnica 2024r” znajduje się na platformie Josephine pod adresem: <https://josephine.proebiz.com/pl/promoter/tender/58083/summary>

2. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Lokalizacja powierzchni przewidzianych do kontroli jakości rozpoznania i oczyszczania saperskiego terenów leśnych Leśnictwa Szabda w Nadleśnictwie Brodnica.

Lokalizacja: Nadleśnictwo Brodnica Leśnictwo Szabda, wg poniższego zestawienia:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Leśnictwo**  | **Oddział**  | **Pow.** |  | **Głębokość oczyszczenia (m)** | **Pow. kontroli jakości 10%** |
| 1 | Szabda | 229a | 2,82 | ha | do 1,0m | 0,28 |
| 2 | Szabda | 229b | 2,45 | ha | do 1,0m | 0,25 |
| 3 | Szabda | 229d | 1,12 | ha | do 1,0m | 0,11 |
| 4 | Szabda | 229g | 6,49 | ha | do 1,0m | 0,65 |
| 5 | Szabda | 229i | 0,57 | ha | do 1,0m | 0,06 |
| 6 | Szabda | 233a | 0,51 | ha | do 1,0m | 0,05 |
| 7 | Szabda | 233b | 3,99 | ha | do 1,0m | 0,40 |
| 8 | Szabda | 233c | 3,7 | ha | do 1,0m | 0,37 |
| 9 | Szabda | 233d | 1,75 | ha | do 1,0m | 0,18 |
| 10 | Szabda | 234b | 0,21 | ha | do 1,0m | 0,02 |
| 11 | Szabda | 234d | 4,26 | ha | do 1,0m | 0,43 |
| 12 | Szabda | 234g | 1,56 | ha | do 1,0m | 0,16 |
| 13 | Szabda | 234h | 1,98 | ha | do 1,0m | 0,20 |
| 14 | Szabda | 234j | 3,35 | ha | do 1,0m | 0,34 |
| 15 | Szabda | 234k | 2,31 | ha | do 1,0m | 0,23 |
| 16 | Szabda | 235a | 2,89 | ha | do 1,0m | 0,29 |
| 17 | Szabda | 235b | 0,51 | ha | do 1,0m | 0,05 |
| 18 | Szabda | 235g | 5,27 | ha | do 1,0m | 0,53 |
| 19 | Szabda | 236a | 13,58 | ha | do 1,0m | 1,36 |
| 20 | Szabda | 236b | 1,18 | ha | do 1,0m | 0,12 |
| 21 | Szabda | 236c | 6,59 | ha | do 1,0m | 0,66 |
| 22 | Szabda | 237c | 1,84 | ha | do 1,0m | 0,18 |
| 23 | Szabda | 237f | 0,83 | ha | do 1,0m | 0,08 |
| 24 | Szabda | 238a | 2,5 | ha | do 1,0m | 0,25 |
| 25 | Szabda | 238d | 1,72 | ha | do 1,0m | 0,17 |
| 26 | Szabda | 238f | 2,38 | ha | do 1,0m | 0,24 |
| 27 | Szabda | 242b | 3,42 | ha | do 1,0mj | 0,34 |
| 28 | Szabda | 242g | 1,49 | ha | do 1,0m | 0,15 |
| 29 | Szabda | 244a | 0,21 | ha | do 1,0m | 0,02 |
| 30 | Szabda | 244b | 7,29 | ha | do 1,0m | 0,73 |
| 31 | Szabda | 244g | 1,16 | ha | do 1,0m | 0,12 |
| 32 | Szabda | 245c | 5,01 | ha | do 1,0m | 0,50 |
| 33 | Szabda | 245d | 0,23 | ha | do 1,0m | 0,02 |
| 34 | Szabda | 246a | 1,49 | ha |  do 1,0m  | 0,15 |
| 35 | Szabda | 246b | 3,26 | ha | do 1,0m | 0,33 |
| 36 | Szabda | 246c | 4,16 | ha | do 1,0m | 0,42 |
| 37 | Szabda | 246d | 0,65 | ha | do 1,0m | 0,07 |
| 38 | Szabda | 247ax | 1,27 | ha | do 1,0m | 0,13 |
| 39 | Szabda | 247t | 0,22 | ha | do 1,0m | 0,02 |
| 40 | Szabda | 247x | 0,16 | ha | do 1,0m | 0,02 |
|  |  |  | 106,38 |  |  | 10,64 |