**PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Obstarávanie - názov zákazky:** | Kombajn na zber plodín špeciálnej rastlinnej výroby |
| **Obstarávateľ:** | SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s.IČO: 34108505 |

**Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:**

Položka: Kombajn na zber plodín špeciálnej rastlinnej výroby - 1 kus

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadovaný parameter** | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj / zariadenie: Kombajn na zber plodín špeciálnej rastlinnej výroby**
 |
| p.č. | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte****spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| Mlátiace ústrojenstvo a primárna separácia: |
|  | priemer rotorov (mm) | Min 500mm, max 570mm | Uveďte parameter:/vyplní uchádzač/ |
|  | dĺžka rotorov (mm) | Min 2500mm, max 3000mm | Uveďte parameter:/vyplní uchádzač/ |
|  | počet rotorov -2 ks | Áno/nie | Uveďte parameter:/vyplní uchádzač/ |
|  | celková mlátiaca a separačná plocha (m2) | Min 3,0 m2, max 3,4 m2 | Uveďte parameter:/vyplní uchádzač/ |
|  | rozsah otáčok rotorov (ot.min-1) | Min 340 ot.min-1 , ,max 1500 ot.min-1 | Uveďte parameter:/vyplní uchádzač/ |
|  | urýchľovací bubon - priemer (mm)  | Min 430mm, max 500mm | Uveďte parameter:/vyplní uchádzač/ |
|  | rozsah otáčok urýchľovacieho bubna (ot.min-1) | Min 500 ot.min-1 , max 1300 ot.min-1 | Uveďte parameter:/vyplní uchádzač/ |
| Čistiace ústrojenstvo: |
|  | plocha sít (m2) | min. 6,4 m2 | Uveďte parameter:/vyplní uchádzač/ |
|  | automatické vyrovnávanie celej sitovej skrine do priečneho svahu 17% | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | nastavenie sít elektricky | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
| Zásobník zrna: |
|  | zásobník zrna (liter) | min. 12300 l, max 12700 l | Uveďte parameter:/vyplní uchádzač/ |
|  | rýchlosť vyprázdňovania (l/s) | min.120 l/s, max 130l/s | Uveďte parameter:/vyplní uchádzač/ |
|  | vlhkomer a váha | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
| Rezačka slamy: |
|  | drvič slamy 6 radový s elek.ovládaním rozhadzovania | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | rozmetávač pliev  | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
| Podvozok a prevodovka: |
|  | typ prevodovky/počet stupňov | Stupňová/max.2stupne | /vyplní uchádzač/ |
|  | maximálna pojazdová rýchlosť 30km/h | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | Pohon hydrostatický | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | Uzávierka diferenciálu | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
| Motor: |
|  | výkon motora (kW) | min.390 kW, max 430 kW  | Uveďte parameter:/vyplní uchádzač/ |
|  | elektronický regulátor  | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | počet valcov (ks) | min. 6 | Uveďte parameter:/vyplní uchádzač/ |
|  | objem palivovej nádrže (liter) | min. 1100 l, max 1300 l | Uveďte parameter:/vyplní uchádzač/ |
|  | objem AddBlue nádrž (liter) | min. 130 l, max 150 l | Uveďte parameter:/vyplní uchádzač/ |
|  | vzduchový kompresor | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
| Kabína |
|  | automatická klimatizácia + kúrenie  | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | odpružené sedadlo vodiča | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | farebný dotykový monitor 2 ks | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | Pracovné osvetlenie komplet LED | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | kamera – 3 ks | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
| Asistenčné systémy, systémy správy dát a systémy riadenia |
|  | GPS navádzanie a riadenie stroja pri práci s presnosťou do 15 cm | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | diaľkový monitoring stroja  | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | zber a prenos dát na diaľku  | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | tvorba úrodových máp | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | automatizácia nastavenia kombajnu (mlátenie, čistenie, pojazd) | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
| Rozmery pneumatík: |
|  | Rozmery pneumatík predné 900/60R32, zadné 600/70R24 | Áno/nie  | /vyplní uchádzač/ |
| Dalšie príslušenstvo: |
|  | Adaptér na zber špeciálnych plodín – hrach a mak  | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | Prepravný vozík | Áno/nie | /vyplní uchádzač/ |

**\*Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

**Cenová ponuka:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € bez DPH:** |
| Kombajn na zber plodín špeciálnej rastlinnej výroby | /vyplní uchádzač/ |
| **Typové označenie:**/vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** | /vyplní uchádzač/ |