**Załącznik Nr 2 do SWZ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nazwa i adres wykonawcy

lub pieczęć firmowa

**ARKUSZ CENOWY**

**/wzór/**

1. Przystępując do prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
Piaseczno Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
oznaczonego pn. „**Dostawa 2 ciągników komunalnych wraz z osprzętem**”  
(nr sprawy: 17/2024) i składając ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia  
na zasadach i warunkach określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oświadczamy, że nasza oferta obejmuje następujący:

a) ciągnik komunalny nr 1 i osprzęt:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **opis wymogu Zamawiającego** | **sposób spełnienia wymogu**  **Zamawiającego przez wykonawcę**  **(wypełnia wykonawca)** |
| 1) | marka ciągnika:  Zamawiający nie wskazuje konkretnej marki ciągnika | marka ciągnika oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2) | model ciągnika:  Zamawiający nie wskazuje konkretnego modelu ciągnika | model ciągnika oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3) | rok produkcji:  Zamawiający wymaga aby dostarczony ciągnik komunalny był fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 1 lipca 2023 r. | rok / miesiąc produkcji ciągnika oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4) | jednostka napędowa:  Zamawiający wymaga aby dostarczony ciągnik był wyposażony w silnik Diesla o mocy co najmniej 36 KM | rodzaj jednostki napędowej ciągnika oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  moc jednostki napędowej ciągnika oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kW |
| 5) | skrzynia biegów:  Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ciągnik był wyposażony w hydrostatyczna lub mechaniczna skrzynię biegów zsynchronizowaną z rewersem. | skrzynia biegów ciągnika oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Skrzynia zsynchronizowana z rewersem:  **TAK / NIE \***  *\*) niepotrzebne skreślić* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6) | ogrzewanie kabiny:  Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ciągnik był wyposażony w ogrzewaną kabinę. | oferowany przez wykonawcę ciągnik jest wyposażony w ogrzewaną kabinę:  **TAK / NIE \***  *\*) niepotrzebne skreślić* |
| 7) | klimatyzacja kabiny: | oferowany przez wykonawcę ciągnik jest wyposażony w klimatyzowaną kabinę:  **TAK / NIE \***  *\*) niepotrzebne skreślić* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8) | oświetlenie ostrzegawcze:  Zamawiający wymaga aby dostarczony ciągnik był wyposażony na dachu kabiny w lampę ostrzegawczą, lub belkę typu LED, emitującą światło przerywane, lub zmienne dynamicznie, w kolorze pomarańczowym | oferowany przez wykonawcę ciągnik jest wyposażony w następujące oświetlenie ostrzegawcze:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9) | wyposażenie dodatkowe:  Zamawiający wymaga aby dostarczony ciągnik był wyposażony w:  a) pług śnieżny strzałowy hydrauliczny sterowany z kabiny, lemiesz min. 1.600,00 mm.,  b) posypywacz rolniczy uniwersalny na tylny TUZ zasilany z WOM (typu „motyl” lub równoważny). | oferowany przez wykonawcę ciągnik jest wyposażony w:  a) pług śnieżny strzałowy hydrauliczny sterowany z kabiny  **TAK / NIE \***  lemiesz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.  b) posypywacz rolniczy uniwersalny na tylny TUZ zasilany z WOM  **TAK / NIE \***  typu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\*) niepotrzebne skreślić* |
| 10) | kluczyki:  Zamawiający wymaga aby dostarczony ciągnik był wyposażony w co najmniej dwa kluczyki do otwierania drzwi i uruchamiania ciągnika | oferowany przez wykonawcę ciągnik jest wyposażony w następującą liczbę kluczyków do otwierania drzwi i uruchamiania ciągnika:  \_\_\_\_\_\_\_\_ szt. |

oraz

b) ciągnik komunalny nr 2 i osprzęt:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **opis wymogu Zamawiającego** | **sposób spełnienia wymogu**  **Zamawiającego przez wykonawcę** |
| 1) | marka ciągnika:  Zamawiający nie wskazuje konkretnej marki ciągnika | marka ciągnika oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2) | model ciągnika:  Zamawiający nie wskazuje konkretnego modelu ciągnika | model ciągnika oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3) | rok produkcji:  Zamawiający wymaga aby dostarczony ciągnik komunalny był fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 1 lipca 2023 r. | rok / miesiąc produkcji ciągnika oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4) | jednostka napędowa:  Zamawiający wymaga aby dostarczony ciągnik był wyposażony w silnik Diesla o mocy co najmniej 36 KM | rodzaj jednostki napędowej ciągnika oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  moc jednostki napędowej ciągnika oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kW |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5) | skrzynia biegów:  Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ciągnik był wyposażony w hydrostatyczna lub mechaniczna skrzynię biegów zsynchronizowaną z rewersem. | skrzynia biegów ciągnika oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Skrzynia zsynchronizowana z rewersem:  **TAK / NIE \***  *\*) niepotrzebne skreślić* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6) | ogrzewanie kabiny:  Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ciągnik był wyposażony w ogrzewaną kabinę. | oferowany przez wykonawcę ciągnik jest wyposażony w ogrzewaną kabinę:  **TAK / NIE \***  *\*) niepotrzebne skreślić* |
| 7) | klimatyzacja kabiny: | oferowany przez wykonawcę ciągnik jest wyposażony w klimatyzowaną kabinę:  **TAK / NIE \***  *\*) niepotrzebne skreślić* |
| 8) | oświetlenie ostrzegawcze:  Zamawiający wymaga aby dostarczony ciągnik był wyposażony na dachu kabiny w lampę ostrzegawczą, lub belkę typu LED, emitującą światło przerywane, lub zmienne dynamicznie, w kolorze pomarańczowym | oferowany przez wykonawcę ciągnik jest wyposażony w następujące oświetlenie ostrzegawcze:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9) | wyposażenie dodatkowe:  Zamawiający wymaga aby dostarczony ciągnik był wyposażony w:  a) pług śnieżny strzałowy hydrauliczny sterowany z kabiny, lemiesz min. 1.600,00 mm.,  b) posypywacz rolniczy uniwersalny na tylny TUZ zasilany z WOM (typu „motyl” lub równoważny). | oferowany przez wykonawcę ciągnik jest wyposażony w:  a) pług śnieżny strzałowy hydrauliczny sterowany z kabiny  **TAK / NIE \***  lemiesz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm.  b) posypywacz rolniczy uniwersalny na tylny TUZ zasilany z WOM  **TAK / NIE \***  typu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\*) niepotrzebne skreślić* |
| 10) | kluczyki:  Zamawiający wymaga aby dostarczony ciągnik był wyposażony w co najmniej dwa kluczyki do otwierania drzwi i uruchamiania ciągnika | oferowany przez wykonawcę ciągnik jest wyposażony w następującą liczbę kluczyków do otwierania drzwi i uruchamiania ciągnika:  \_\_\_\_\_\_\_\_ szt. |

2. Przystępując do prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
Piaseczno Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
oznaczonego pn. „**Dostawa 2 ciągników komunalnych wraz z osprzętem**”  
(nr sprawy: 17/2024) i składając ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia  
na zasadach i warunkach określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oświadczamy, że:

**a)** całkowita cena jednego ciągnika komunalnego marki \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
model \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wraz z osprzętem wynosi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) zł. netto, to jest

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) zł. brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%);

***(markę, model i cenę ciągnika wypełnia wykonawca)***

**b)** łączna całkowita cena dwóch ciągników komunalnych wraz z osprzętem wynosi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) zł. netto, to jest

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) zł. brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%);

***(cenę wypełnia wykonawca)***

**c)** łączna całkowita cena, o której mowa w lit. b) powyżej obejmuje:

- wyposażenie dodatkowe (osprzęt) każdego z ciągników komunalnych zgodne z opisem w pkt II Załącznika Nr 6 do SWZ;

- przeszkolenie ośmiu wyznaczonych przez Zamawiającego osób  
z obsługi i eksploatacji oferowanych ciągników komunalnych wraz  
z osprzętem;

- objęcie oferowanego **osprzętu ciągników gwarancją producenta  
przez okres 1 roku (12 miesięcy)** licząc od dnia protokolarnego  
odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag Zamawiającego (Zamawiający nie wyraża zgody na objęcie oferowanego osprzętu ciągników gwarancją  
przez okres krótszy niż 12 miesięcy, lub z wyłączeniem wybranych  
przez wykonawcę elementów konstrukcyjnych, podzespołów mechanicznych lub części wymiennych);

- objęcie oferowanych ciągników gwarancją producenta przez okres  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lat (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ miesięcy) \* licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag Zamawiającego (Zamawiający  
nie wyraża zgody na objęcie oferowanych ciągników gwarancją  
przez okres krótszy niż 2 lata (24 miesiące), lub z wyłączeniem  
wybranych przez wykonawcę elementów konstrukcyjnych, podzespołów mechanicznych lub części wymiennych);

***\*) oferowany termin gwarancji wypełnia wykonawca***

- następujące warunki płatności;

[ ] zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy  
z tytułu realizacji zamówienia nastąpi w **trzech** kolejnych miesięcznych ratach płatnych w następujących terminach oraz  
w następującej wysokości: **35% wynagrodzenia po 30 dniach, 35% wynagrodzenia po 60 dniach oraz 30% wynagrodzenia  
po 90 dniach**, \*

[ ] zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy  
z tytułu realizacji zamówienia nastąpi w **czterech** kolejnych miesięcznych ratach płatnych w następujących terminach oraz  
w następującej wysokości: **30% wynagrodzenia po 30 dniach, 25% wynagrodzenia po 60 dniach, 25% wynagrodzenia  
po 90 dniach oraz 20% wynagrodzenia po 120 dniach**, \*

[ ] zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy  
z tytułu realizacji zamówienia nastąpi w **pięciu** kolejnych miesięcznych ratach płatnych w następujących terminach oraz  
w następującej wysokości: **20% wynagrodzenia po 30 dniach, 20% wynagrodzenia po 60 dniach, 20% wynagrodzenia  
po 90 dniach, 20% wynagrodzenia po 120 dniach oraz  
20% wynagrodzenia po 150 dniach**. \*

***\*) należy wybrać oferowaną opcję stawiając znak „X” we właściwym  
 miejscu***

**d)** oba oferowane ciągniki komunalne wraz z osprzętem:

- **są fabrycznie nowe (zostały wyprodukowane nie wcześniej niż  
1 lipca 2023 r.**;

- są zgodne ze specyfikacją minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących oferowanych ciągników komunalny wraz osprzętem, która stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ  
**(Szczegółowa specyfikacja techniczna zaoferowanych ciągników wraz z osprzętem stanowi załącznik do naszej oferty)**;

- **zostaną protokolarnie przekazane Zamawiającemu w terminie   
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )** \* **dni licząc od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego** (Zamawiający wymaga przekazania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym, tj. maksymalnym terminie  
do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego).

***\*) oferowany termin dostawy wypełnia wykonawca***

3. Oświadczamy, iż:

[ ] posiadamy własny mobilny serwis techniczny umożliwiający naprawę oferowanych ciągników w siedzibie Zamawiającego zgodnie z warunkami udzielonej przez nas gwarancji (warunki gwarancji określa § 11 Projektowanych postanowień umowy, które stanowią **Załącznik Nr 5 do SWZ**);

[ ] dysponujemy autoryzowanym przez nas mobilnym serwisem technicznym umożliwiającym naprawę oferowanych ciągników w siedzibie Zamawiającego zgodnie z warunkami udzielonej przez nas gwarancji (warunki gwarancji  
określa § 11 Projektowanych postanowień umowy, które stanowią  
**Załącznik Nr 5 do SWZ**);

[ ] jesteśmy autoryzowanym przez producenta oferowanych ciągników mobilnym serwisem technicznym umożliwiającym ich naprawę w siedzibie Zamawiającego zgodnie z warunkami udzielonej przez nas gwarancji (warunki gwarancji  
określa § 11 Projektowanych postanowień umowy, które stanowią  
**Załącznik Nr 5 do SWZ**);

[ ] dysponujemy autoryzowanym przez producenta oferowanych ciągników mobilnym serwisem technicznym umożliwiającym ich naprawę w siedzibie Zamawiającego zgodnie z warunkami udzielonej przez nas gwarancji  
(warunki gwarancji określa § 11 Projektowanych postanowień umowy,  
które stanowią **Załącznik Nr 5 do SWZ**).

***\*) należy wybrać odpowiednią opcję stawiając znak „X” we właściwym miejscu***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***UWAGA:*** *Dokument dla swej ważności wymaga podpisania elektronicznym podpisem  
osobistym, elektronicznym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez pełnomocnika lub pełnomocników umocowanych przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa muszą być załączone do oferty wykonawcy w oryginale w formie elektronicznej.*