**Cenová ponuka**

**Špecifikácia tovaru**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** |  **Samochodný zberač hrozna** |
| ***Obstarávateľ:*** | Mäsovýroba Kopčany s.r.o. |
| ***Sídlo*** | Štefanikovo nám. 593, 908 48 Kopčany |
| ***IČO:*** | 46870652 |
| ***Telefón a e-mail:*** | +421905150163, jhatala@hatalamaso.sk |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj/zariadenie: Samochodný zberač hrozna**
 |
| P.č. | ***Položka*** | ***Požadované parametre*** | **Uveďte****spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| 1. | Minimálna šírka radov | min. 1,80 m | Uveďte parameter: |
| 2. | Celková šírka stroja s pneumatikami | max. 3,00 m | Uveďte parameter: |
| 3. | 4 hnané kolesá – hydrostatický prevod | Áno |  |
| 4. | Hydraulické motory kolies so zmenou smeru | Áno |  |
| 5. | Nezávislá hydraulická jednotka | Áno |  |
| 6. | Parkovacie brzdy | Áno |  |
| 7. | Pneumaticky nastaviteľné sedadlo | Áno |  |
| 8. | Multifunkčný joystick | Áno |  |
| 9. | Nastavenie parametrov zberu dotykovým displayom | Áno |  |
| 10. | Počítadlo hektárov | Áno |  |
| 11. | Indikátor naplnenia zásobníkov | Áno |  |
| 12. | Vyrovnávanie bočného sklonu | Áno |  |
| 13. | Technologieia Led osvetlenia stroja | Áno |  |
| 14. | Automatické centrovanie v riadku | Áno |  |
| 15. | Zadná kamera | Áno |  |
| 16. | Hydraulické nastavenie zovretia | Áno |  |
| 17. | Počet strásadiel | 7 párov | Uveďte parameter: |
| 18. | Spätný chod dopravníkov | Áno |  |
| 19. | Výsypná výška | 2,5 – 3,5 m | Uveďte parameter: |
| 20. | Nerezové zásobníky 2ks + šnekové šróby | objem spolu max 4000 l | Uveďte parameter: |
| 21. | Výkon motora | Min. 140 HP | Uveďte parameter: |
| 22. | Svahová dostupnosť | Min. 27% | Uveďte parameter: |
| 23. | Uhol zatáčania predných kolies | Min. 90° | Uveďte parameter: |
| 24. | Palivová nádrž | Min. 170 l | Uveďte parameter: |
| 25. | Dva spodné ventilátory s stavitelným výkonom k odstraneniu listov a stapin hroznov. | Áno |  |
| 26. | Separačný systém pro dodatečné odloučovanie mechanických nečistôt | Áno |  |
| 27. | Systém sledovánia zpracovaných riadkov (GPS) | ÁNO |  |
| 28. | GPS systém | Áno |  |

**\*Splnenie požiadavky** - dodávateľ uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný **parameter**

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom v €****bez DPH:** |
| **Samochodný zberač hrozna** |  |  |  |
| **Typové označenie:** |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko****štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |