**Vyjadrenie projektanta o výške výdavkov na búracie práce**

Výška výdavkov na búracie práce (položky č51-68) v celkovej sume 68249,97€ čo predstavuje 9,9% z celkových výdavkov stavby

Búracie práce : 68249,97€ bez DPH

Celkové náklady stavby : 685713,83€ bez DPH

Podiel búracích prác : 9,9%

**Búranie spolu : 68 249,97€**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Búranie** | | |  |  | |  |  | |
| 51 | 210111040 | Demontáž osvetlenia a silnoprúdových rozvodov | ks | 1,000 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 52 | 210111041 | Demontáž bleskozvodu | ks | 1,000 | | | 900,00 | 900,00 | |
| 53 | 762711810 | Demontáž strešných väzníc z reziva hraneného plochy do 120 cm2 0,0062t | m | 2 009,900 | | | 2,25 | 4 524,29 | |
| 54 | 762343811 | Demontáž debnenia štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm 0.017t | m2 | 14,000 | | | 8,09 | 113,23 | |
| 55 | 764352810 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t | m | 140,600 | | | 2,77 | 389,60 | |
| 56 | 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t | m | 58,800 | | | 2,78 | 163,70 | |
| 57 | 767134802 | Demontáž opláštenia z trapézového plechu 0,009t | m2 | 504,000 | | | 3,61 | 1 817,93 | |
| 58 | 713300851 | Odstránenie tepelnej izolácie z dosiek z ľahčených hmôt bez povrchovej úpravy 0,00590t | m2 | 564,425 | | | 9,11 | 5 144,17 | |
| 59 | 713300852 | Odstránenie tepelnej izolácie z dosiek polystyrénu zo strešnej konštrukcie 0,00590 | m2 | 1 150,000 | | | 9,11 | 10 476,50 | |
| 60 | 968062558 | Vybúranie vrát 3,85x4,0 m - 2ks, -0,054 t | m2 | 30,800 | | | 5,81 | 178,95 | |
| 61 | 971038691 | Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.400 mm -1,500 t | m3 | 0,840 | | | 90,49 | 76,01 | |
| 62 | 976084111 | Vybúranie a demontáž kovových konštrukcií, oceľových rámov a mreží 17 ks | m2 | 31,500 | | | 12,00 | 378,00 | |
| 63 | 978021191 | Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t | m2 | 419,200 | | | 9,77 | 4 094,33 | |
| 64 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 74,006 | | | 15,89 | 1 175,81 | |
| 65 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - do 15km | t | 1 036,090 | | | 0,48 | 495,25 | |
| 66 | 979087017 | Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií azbestocementových do 5000m | t | 74,006 | | | 30,36 | 2 247,12 | |
| 67 | 979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | t | 74,006 | | | 57,00 | 4 218,34 | |
| 68 | 765323830 | Projekt likvidácie streš.krytiny,demontáž a stabilizácia AZC,žeriav,odvoz,zneškodnenie,vyčistenie priestoru,výstupné meranie koncentrácie | m2 | 1 550,000 | | | 19,59 | 30 356,75 | |

Zároveň vyjhlasujem , že spevnené plochy nie sú súčasťou investičných zámerov pri realizácii stavebných úprav Skladovej haly.

Gen. projektant : Ing. Tibor Bakoš aut. arch. 2469AA