**2024011 - Oprava chodníků ul. Kosmákova a ul. Příčná**

**Technický popis:**

* rozebrání dlažeb
* vytrhání obrub silničních a chodníkových
* rozebrání dlažby z kostek 8/10
* vybourání stav. jednořádku
* kostek převoz kostek na deponii investora
* nakládka a odvoz betonů na R.S.
* odkop 15cm pro novou k-ci
* odkop ve vjezdech 0,25m
* nakládka a odvoz zeminy na RS
* hutnění pláně
* podklad ŠD 10cm v chodníku
* podklad ŠD 20cm ve vjezdech
* osazení obrub silničních a chodníkových + dodávka
* montáž jednořádku se zalitím ŠCM
* D+M zámkové dlažby 200/100/60 přírodní
* D+M zámkové dlažby 200/100/60 červené pro lemování vjezdů
* D+M zámkové dlažby 200/100/80 přírodní
* Výšková úprava poklopů šachet
* D+M lapačů střešních splavenin