**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie piatich kusov detských nemocničných lôžok do 7 rokov, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že je lôžko dodávané v demonte, tak aj vrátane montáže a uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Kliniky detí a dorastu.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

**Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky**

* požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný min. technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota:** | | |
| ***Technické špecifikácie nemocničného lôžka*** | ***Podmienka*** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky**  *uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
| ***I. Štandardná výbava nemocničného lôžka*** | |  |
| 1. Nosnosť lôžka | detské / junior lôžko |  |
| 1. Nosnosť postele | min. 75 kg |  |
| 1. Ložná plocha : Výška | min. 50 cm |  |
| 1. Ložná plocha: Šírka | min. 65 cm |  |
| 1. Ložná plocha: Dĺžka | v rozpätí 135 - 150 cm |  |
| 1. Vonkajšie rozmery: Dĺžka | max. 190 cm |  |
| 1. Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami | max. 85 cm |  |
| 1. Nastavenie výšky ložnej plochy | min. mechanicky / hydraulicky (pneumaticky) - *bude predmetom kriteriálneho hodnotenia* | *uveďte spôsob nastavenia výšky ložnej plochy* |
| 1. Sklápacie bočnice (1 bočnica na každej strane) | áno |  |
| 1. Podjazdnosť | min. 5 cm |  |
| 1. Priemer koliesok | min. 100 mm |  |
| 1. Dielna ložná plocha | min. 2 diely |  |
| 1. Polohovanie chrbtového dielu | min. mechanicky |  |
| 1. Lôžko zaisťujúce bezpečnosť pacienta | áno |  |
| 1. Centrálne brzdenie koliesok alebo samostatne brzdené kolieska (min. 2 kolieska) | áno |  |
| 1. Farebné prevedenie lôžka | základná biela alebo sivá farba |  |
| ***II. Doplnková výbava nemocničného lôžka*** | |  |
| 1. Infúzny stojan | áno |  |
| ***III. Matrace*** | |  |
| ***Typ matraca I.*** | ***detský pasívny antidekubitný matrac*** |  |
| 1. Rozmery matraca | rozmery zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka |  |
| 1. Vonkajšie rozmery: Výška matraca | min. 10 cm |  |
| 1. Hustota peny (spodnej, strednej a vrchnej časti peny) | min. 30 kg/m3 |  |
| 1. Stupeň antidekubitného charakteru matraca - stupnica Norton | riziko vzniku dekubitu min. stupňa II |  |
| 1. Nosnosť matraca | min. 75 kg |  |