Štruktúrovaná cenová ponuka, **Rušič STAR MAMPACK C.**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Telefón, email: |  |
| Platca DPH: áno / nie |  |
| Ostatné: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rušič STAR MAMPACK C.** | cid:e13c297b-b7b2-491a-a17b-0202e537cb4b@minv.sk |
| **Servisná prehliadka štandardná u dodávateľa servisu (pravidelný ročný profylaktický servis)** |
| **Rušič je funkčný, servis zahŕňa:**Kontrola diagnostiky Modulu.Čistenie systému –vonkajšie/vnútorné vrátene konektorov.Overenie veľkosti výstupného výkonu.Overenie parametrov rozmetania modulu DDS-unit.Overenie kmitočtového spektra.Overenie funkčnosti a čistenie ventilačných jednotiek. Overenie funkčnosti ovládacieho a indikačného panelu.Kontrola mechanické konštrukcie.Kontrola a test pevnosti nosného systému (batohu). Meranie parametrov antén. Kontrola BM – 2 ks.Kontrola nabíjača BM.Kontrola funkcie klávesnice vrátane indikačného panelu.Kontrola funkcie RCU.Drobné opravy (opravy, doplnenie a výmeny dielov nenákladovej povahy).Vystavenie servisného protokolu.**Servisný protokol obsahuje minimálne:.**údaje o dodávateľovi servisu,údaje o rušiči (výrobné číslo),miesto a čas servisu, rozsah prác,zhodnotenie stavu funkčnosti rušiča,identifikácia poškodených alebo čiastočne poškodených častí,návrh riešenia odstránenia nedostatkov,podpisová doložka technika, ktorý prácu vykonal,podpisová doložka pracovníka, ktorý za odberateľa prácu prevzal. |
| Cena za prehliadku jedného rušiča bez DPH v EURO |  |
| **Servisná prehliadka nefunkčného rušiča, identifikácia rozsahu poškodenia u dodávateľa servisu** |
| **Rušič je nefunkčný, servis zahŕňa:**Doprava do miesta opravy a z miesta opravy.Zistenie poruchy, určenie druhov a množstva náhradných dielov a rozsah potrebných prác a učenie ceny, teda finančných nákladov, ktoré bude potrebné vynaložiť na nasledujúcu opravu.**Vystavenie servisného protokolu.**Uviesť minimálne:údaje o dodávateľovi servisu,údaje o robote (výrobné číslo),miesto a čas servisu, rozsah prác,zhodnotenie stavu funkčnosti prístroja alebo zariadenia,identifikácia poškodených alebo čiastočne poškodených častí, určenie rozsahu a množstva náhradných dielov,určiť postup opravy a jej rozsah,návrh riešenia odstránenia nedostatkov,technické údaje náhradných dielov a opis poruchy v rozsahu tak, aby bolo možne na základe nich obstarať dodávateľa opravy,podpisová doložka technika, ktorý prácu vykonal,podpisová doložka pracovníka, ktorý za odberateľa prácu prevzal. |
| Cena za prehliadku jedného rušiča bez DPH v EURO |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ďalšie požiadavky: | Vyplní poskytovateľ: |
| Záručná doba na opravy min. 6 mesiacov od doručenia rušiča odberateľovi. |  |
| Minimálna záručná doba 12 mesiacov na náhradné diely a komponenty od doručenia rušiča odberateľovi. |  |
| Druh zmluvného vzťahu: | Rámcová dohoda na dobu 48 mesiacov od dňa účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania zmluvného finančného limitu |
| Miesto prevzatia rušiča na servis:Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Sklabinská 1, Bratislava alebo podľa vzájomnej dohody medzi odberateľom a poskytovateľom. |

Celková cena za poskytnuté služby v rámci cenovej ponuky na obdobie 48 mesiacov.

|  |
| --- |
| Do ceny servisnej prehliadky je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené zo servisom napríklad náklady na dopravu robota alebo technika, cestovné náhrady, spotrebný materiál, pravidelne meniace sa súčiastky ako napríklad tesnenia, prašnice alebo iné segmenty, spony a podobne, clo, kurzový prepočet atď. |
| **Názov** | **Jednotka ks** | **Cena za jednotku****bez DPH****v EURO** | **Cena spolu za počet jednotiek bez DPH****v EURO** | **23 % DPH****v EURO** | **Cena spolu s DPH****v EURO** |
|  |
| Servisná prehliadka štandardná  | 4 |  |  |  |  |
| Servisná prehliadka nefunkčného rušiča a identifikácia rozsahu poškodenia u dodávateľa servisu | 1 |  |  |  |  |
|  |
| Oprava batériového modulu (BM 2719/1)  | 1 |  |  |  |  |
| Oprava zosilňovača pásma G  | 1 |  |  |  |  |
| Oprava zosilňovača pásma D  | 1 |  |  |  |  |
| Oprava zosilňovača pásma C  | 1 |  |  |  |  |
| Oprava zosilňovača pásma F  | 1 |  |  |  |  |
| Oprava budiče pásma G | 1 |  |  |  |  |
| Oprava budiče pásma D | 1 |  |  |  |  |
| Oprava budiče pásma C | 1 |  |  |  |  |
| Oprava budiče pásma F |  |  |  |  |  |
| Oprava Supervízoru | 1 |  |  |  |  |
| Oprava antény pásma F MPDP 2.3-2.7-4 (Hascal Denke)  | 1 |  |  |  |  |
| Oprava antény pásma G+D a C OMNI A0204  | 2 |  |  |  |  |
| Oprava modulu Pamon | 2 |  |  |  |  |
| Oprava transportného batohu (Kinetic) | 1 |  |  |  |  |
| Oprava Alu plášťa rušiče  | 1 |  |  |  |  |
| Oprava vonkajšej / vnútornej jednotky | 1 |  |  |  |  |
| Oprava konfigurační jednotky (RCU) | 1 |  |  |  |  |
| Oprava kabelu programovacieho K1 | 1 |  |  |  |  |
| Oprava nabíjača akumulátoru EM-1424A, vrátane sieťového a nabíjacieho kabelu K3 | 1 |  |  |  |  |
| Oprava klávesnice SMP M1 |  |  |  |  |  |
| Opravy | Spolu |  |  |  |  |